[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.57
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	5	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	7	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS OFERTOWY	PRZEDMIAR
nb=Przebudowy obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do wymagań ppoż. - budowa przyłącza wodociągowego dla celów ppoż.
ab=Działka nr 251/12 gmina Rydzyna, powiat leszczyński;
ni=Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka
ai=Pl. Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna
br=Sanitarna
cpv=45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
cpv=45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
cpv=45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
cpv=45111240-2	Roboty w zakresie odwadniania gruntu
cpv=45231110-9	Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
cpv=45231112-3	Instalacja rurociągów
cpv=45231113-0	Poziomowanie rurociągów
cpv=45223820-0	Gotowe elementy i części składowe

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA13101. Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.131013102. Podstawa ustalenia nakładów rzeczowych i czynników cenotwórczych dla kalkulacji szczegółowej1310       Kosztorys inwestorski - wg KNR i KNNR       1310       Stawki robocizny  -  18,7 zł / r-g jako średnia obowiązująca w woj. Opolskim1310       Ceny materiałów:1310              - wg aktualnych cenników producentów materiałów lub dostawców z doliczeniem 1310                kosztów zakupu1310              - wg aktualnych publikacji dostępnych na rynku z doliczeniem kosztów zakupu1310               w maksymalnej wysokości 6,7 % do cen materiałów budowlanych1310       Ceny sprzętu technologicznego : 1310                - wg aktualnych cenników usługodawców i baz sprzętowo - transportowych  1310                - wg aktualnych publikacji dostępnych na rynku1310       W cenie jednostkowej  m-g należy uwzględnić kosztorysową cenę pracy jednostki 1310                 sprzętowej lub transportowej wraz z kosztami obsługi etatowej oraz koszty 1310                 jednorazowe uwzględniające koszty przewozu sprzętu lub środków transportu 1310                 z bazy na budowę i z powrotem, montaż i demontaż na miejscu pracy. 1310          Zysk od R , S i KpR+S  - 12,0 %1310          Wskaźnik kosztów pośrednich Kp - 65,2%131013103. Podstawa wykonania przedmiaru robót1310Przedmiary robót wg KNR i KNNR. W razie braku wykorzystano inne katalogi oraz analizy indywidualne13101310OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT - BRANŻA TECHNOLOGICZNA ORAZ SANITARNA1310Proces technologiczny SUW Tułowice jest następujący:1310- pobór wody za pomocą studni głębinowych,1310- napowietrzanie wody oraz płukanie filtrów pospiesznych za pomocą sprężarek olejowych współpracujących ze zbiornikiem sprężonego powietrza o objętości 3,25 m3,1310- jednostopniowa filtracja pospieszna na sześciu filtrach ciśnieniowych o średnicy 1800 mm,1310- gromadzenie wody uzdatnionej w dwóch zbiornikach retencyjnych, pojemność pojedynczego zbiornika retencyjnego 500 m3,1310- zasilanie sieci wodociągowej oraz płukanie filtrów pospiesznych zestawem pompowym składającym się z sześciu pomp Meprozet 65TP200/50 WMG 24 oraz dwóch pomp rezerwowych LFP 80PJM230.1310Rurociągi technologiczne zbiorników retencyjnych:1310- zasilanie zbiornika DN150,1310- ssawny ze zbiornika do pompowni DN200,1310- przelew DN200,1310- spust DN150.131009Wewnątrz zbiorników zamontowane są rurociągi tłoczne DN150 zakończone zasuwami. Rurociągi i zasuwy znacznie skorodowane, zasuwy niesprawne.1310Średnice istniejących rurociągów technologicznych w pomieszczeniu pompowni:1310- zasilanie zbiornika DN150 - jeden rurociąg,1310- ssawny do pompowni - rurociąg DN200 dla pojedynczego zbiornika.1310Orurowanie pompowni wykonano ze stali czarnej i kształtek żeliwnych kołnierzowych. Rurociągi, armatura oraz urządzenia pomieszczenia pompowni wykazuje znaczne zużycie i oznaki korozji.13101310Ogólny zakes robót13101. Rurociągi technologiczne obsługujące zbiorniki retencyjne1310Remont zbiorników retencyjnych został opisany w projekcie branży konstrukcyjnej.1310Istniejące rurociągi technologiczne zbiorników (zasilanie, ssanie, spust, przelew), podlegają wymianie. Średnice rurociągów należy dostosować do projektowych przepływów wody.1310Wody z przelewu i spustu będą kierowane tak jak obecnie do kanalizacji deszczowej.1310Przejścia rurociągów przez ściany zbiorników retencyjnych należy wymienić oraz wykonać przejścia szczelne rurociągów przez ściany komory zasuw oraz budynku SUW.131013102. Komora zasuw1310Wszystkie rurociągi technologiczne zbiorników retencyjnych będą zbiegać się w komorze zasuw zlokalizowanej przy zbiornikach retencyjnych. W komorze zasuw będą zamontowane zasuwy klinowe sterujące pracą zbiorników.1310Komorę należy posadowić przy zbiornikach retencyjnych w miejscu istniejącej studni odbierającej wody spustowe i przelewowe zbiorników.1310Wody spustowe i przelewowe z komory zasuw należy wyprowadzić do istniejącej studni kanalizacji deszczowej.1310Orurowanie w komorze zasuw wykonane będzie ze stali kwasoodpornej, łączona za pomocą kołnierzy wywijanych i luźnych - gatunek stali AISI 316. Śruby, nakrętki i podkładki ze stali A4.131013103. Orurowanie i armatura w zbiornikach retencyjnych1310Wymiana rurociągów zasilających wewnątrz zbiorników retencyjnych na DN150 ze stali kwasoodpornej 316, łączone za pomocą kołnierzy płaskich PN10 ze stali AISI 316. Śruby, nakrętki i podkładki ze stali A4. Rurociągi tłoczne w zbiornikach zakończone zasuwami klinowymi DN150, obsługiwanymi z pomostów.131013104.Zestaw pompowy zasilający sieć wodociągową1310Kompletna wymiana pomp i orurowania w pomieszczeniu pompowni sieciowej. Pompownia sieciowa powinna składać się z sześciu podstawowych pomp pionowych wielostopniowych oraz jednej awaryjnej pompy poziomej. Kolektor toczny wyposażony w dwa przepływomierze elektromagnetyczne dla sieci wodociągowych oraz reduktor ciśnienia i przepływomierz elektromagnetyczny na rurociągu wody do płukania.1310Parametry pracy pompowni sieciowej:1310- wydajność - wydajność pojedynczej pompy pionowej 43 m3/h,1310- maksymalna wydajność pomp podstawowych 258 m3/h,1310- wydajność rezerwowej pompy poziomej 86 m3/h - jak wydajność dwóch pomp pionowych,1310- powyższe wydajności odniesiono do wysokości podnoszenia pomp 48 m H2O,1310Orurowanie w pompowni - stal kwasoodporna, łączona za pomocą kołnierzy wywijanych i luźnych - gatunek stali AISI 316. Śruby, nakrętki i podkładki ze stali A4. Średnice DN50 i mniejsze o połączeniach gwintowych skręcanych.131013105. Rurociąg wody do płukania filtrów1310Płukanie filtrów - jak dotychczas - za pomocą pompowni zasilającej sieć wodociągową. Na rurociągu wody do płukania będzie zamontowany reduktor ciśnienia, przepływomierz elektromagnetyczny oraz niezbędna armatura odcinająca. Wymiana rurociągu do płukania od kolektora tłocznego pompowni do hali filtrów.131013106. Sprężarkownia1310Demontaż istniejących sprężarek olejowych. Montaż dwóch sprężarek bezolejowych. 1310Renowacja zbiornika sprężonego powietrza polegająca na wypłukaniu nagromadzonego oleju oraz kondensatu zalegającego w zbiorniku. Oczyszczenie i malowanie zbiornika z zewnątrz. Montaż układu przygotowania powietrza. Wymiana orurowania i armatury w sprężarkowni. Orurowanie w sprężarkowni - stal kwasoodporna, łączona za pomocą kołnierzy wywijanych i luźnych - gatunek stali AISI 316. Śruby, nakrętki i podkładki ze stali A4. Średnice DN50 i mniejsze o połączeniach gwintowych skręcanych. 

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nr=1
nm=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 628]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 58]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 570]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 649]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 791]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 565]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 55]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 457]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 617]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 48]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 325]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 380]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 411]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 550]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 645]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 702]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 379]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 558]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 655]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 169]
ty=R
na=monterzy instalacji technologicznych gr.II	0
id=212	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 223]
ty=R
na=monterzy instalacji technologicznych gr.II	0
id=212	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 496]
ty=R
na=monterzy instalacji technologicznych gr.II	0
id=212	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 170]
ty=R
na=monterzy instalacji technologicznych gr.III	0
id=213	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 224]
ty=R
na=monterzy instalacji technologicznych gr.III	0
id=213	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 497]
ty=R
na=monterzy instalacji technologicznych gr.III	0
id=213	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 171]
ty=R
na=monterzy instalacji technologicznych gr.IV	0
id=214	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 225]
ty=R
na=monterzy instalacji technologicznych gr.IV	0
id=214	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 498]
ty=R
na=monterzy instalacji technologicznych gr.IV	0
id=214	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 319]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II	0
id=322	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 281]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II	0
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 291]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II	0
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 280]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III	0
id=223	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 290]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III	0
id=223	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 279]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.IV	0
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 289]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.IV	0
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 116]
ty=R
na=Robocizna	0
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0	1484855228
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 299]
ty=R
na=Robocizna	0
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0	1485076534
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 336]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 427]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 320]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 563]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 43]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 326]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 335]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 410]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 459]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 535]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 618]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 677]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 695]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 766]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 776]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 792]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 629]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 765]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 458]
ty=R
na=spawacze gr.II	0
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 282]
ty=R
na=spawacze gr.III	0
id=403	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 176]
ty=R
na=spawacze gr.IV	0
id=404	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 428]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1498760145
cw=0	PLN
il=270.2303

[RMS ZEST 762]
ty=M
na=klipsy montażowe Thermaclips	0
id=6760010	1
jm=szt.	020
ce=0	1498760151
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6760099

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=taśma z polichlorku winylu	0
id=1562999	1
jm=m2	050
ce=0	1498760151
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2.64
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1560599

[RMS ZEST 785]
ty=M
na=argon gazowy sprężony spawalniczy	0
id=1540200	1
jm=m3	060
ce=0	1498760151
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.01
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1540099

[RMS ZEST 761]
ty=M
na=taśma Thermatape FR 3x50 mm	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0	1498760151
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4022

[RMS ZEST 733]
ty=M
na=uszczelki gumowe o śr. nom. rury 80 mm	0
id=6815999	2
jm=szt.	020
ce=0	1498760151
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.2

[RMS ZEST 710]
ty=M
na=Uszczelki gumowe płaskie, o średnicy 100 mm	0
id=6815090	2
jm=szt	020
ce=0	1498760152
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6815099

[RMS ZEST 559]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1498760152
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.0895
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930000

[RMS ZEST 740]
ty=M
na=drut stalowy nie pokryty do spawania	0
id=1120599	1
jm=kg	033
ce=0	1498760152
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.32
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1122199

[RMS ZEST 778]
ty=M
na=elektrody stalowe do spawania stali węglowych i niskostopowych (rutylowe)	0
id=1330299	1
jm=kg	033
ce=0	1498760152
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.528
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1330189

[RMS ZEST 784]
ty=M
na=elektrody wolframowe	0
id=1331999	1
jm=szt.	020
ce=0	1498760152
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.04
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1122186

[RMS ZEST 735]
ty=M
na=kołnierze wywijane ze stali 304 dla ciśnienia 1.0 MPa o śr. nominalnej DN65	0
id=	1
jm=szt.	020
ce=0	1498760153
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 741]
ty=M
na=tlen techniczny sprężony	0
id=1540899	1
jm=m3	060
ce=0	1498760153
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.28
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1540499

[RMS ZEST 237]
ty=M
na=Tlen techniczny sprężony	0
id=1540400	2
jm=m3	060
ce=0	1498760153
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.16
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1540499

[RMS ZEST 759]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm	0
id=6750121	3
jm=m	040
ce=0	1498760153
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.38
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6753299

[RMS ZEST 724]
ty=M
na=podkładki stalowe okrągłe zgrubne	0
id=6800799	1
jm=kg	033
ce=0	1498760153
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.18
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 722]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym	0
id=6803399	1
jm=kg	033
ce=0	1498760154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.56
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801499

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami	0
id=6801299	2
jm=kg	033
ce=0	1498760156
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.135
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801299

[RMS ZEST 723]
ty=M
na=nakrętki stalowe zgrubne sześciokątne	0
id=6800299	1
jm=kg	033
ce=0	1498760158
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.26
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6800299

[RMS ZEST 769]
ty=M
na=śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M 16	0
id=6801207	2
jm=kg	033
ce=0	1498760158
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.714
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801107

[RMS ZEST 711]
ty=M
na=śruby stalowe z łbem sześciokątnym z nakrętkami i podkładkami M16 ocynk.	0
id=6802507	2
jm=kg	033
ce=0	1498760159
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.28
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801107

[RMS ZEST 790]
ty=M
na=kołnierze luźne ze stali 304 dla ciśnienia 1.0 MPa o śr. nominalnej DN100	0
id=	1
jm=kg	033
ce=0	1498760159
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.336
pr=	0	0	0	1330189

[RMS ZEST 625]
ty=M
na=piasek	0
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0	1498760159
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=16.262
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1601899

[RMS ZEST 737]
ty=M
na=śruby ze stali A2 z łbem sześciokątnym z nakrętkami i podkładkami M16	0
id=	2
jm=kg	033
ce=0	1498760159
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=29.96

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=klamry ciesielskie	0
id=1341200	2
jm=kg	033
ce=0	1498760159
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.155
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1341299

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm	0
id=5031060	2
jm=m	040
ce=0	1498760160
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.075

[RMS ZEST 742]
ty=M
na=acetylen techniczny rozpuszczony	0
id=1540000	1
jm=kg	033
ce=0	1498760160
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.35
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1540001

[RMS ZEST 456]
ty=M
na=acetylen techniczny rozpuszczony	0
id=1540001	2
jm=kg	033
ce=0	1498760160
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.03
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1540001

[RMS ZEST 705]
ty=M
na=Rura PE-SDR 17,6 (gaz 0,1 MPa - woda 0,6 MPa), o średnicy 110 mm	0
id=5603027	2
jm=m	040
ce=0	1498760160
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.976
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5603099

[RMS ZEST 736]
ty=M
na=kołnierze luźne ze stali 304 dla ciśnienia 1.0 MPa o śr. nominalnej DN65	0
id=	1
jm=szt.	020
ce=0	1498760160
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 468]
ty=M
na=kołnierze zaślepiające o śr. do 100 mm	0
id=5148999	2
jm=szt.	020
ce=0	1498760161
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.01
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5140199

[RMS ZEST 467]
ty=M
na=króćce żeliwne jednokołnierzowe o śr. do 100 mm	0
id=5240999	2
jm=szt.	020
ce=0	1498760161
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.005
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5242899

[RMS ZEST 709]
ty=M
na=kołnierz stalowy ocynkowany luźny o śr. zewnętrznej 110-140 mm	0
id=5682699	2
jm=szt.	020
ce=0	1498760161
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5681299

[RMS ZEST 789]
ty=M
na=kołnierze wywijane ze stali 304 dla ciśnienia 1.0 MPa o śr. nominalnej DN100	0
id=	1
jm=szt.	020
ce=0	1498760161
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 764]
ty=M
na=rura wywiewna nierdzewna DN100	0
id=6340702	1
jm=szt.	020
ce=0	1498760161
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 708]
ty=M
na=tuleje kołnierzowa, ciśnieniowa PE, PEHD o śr. zewnętrznej 110-140 mm	0
id=5623599	2
jm=szt.	020
ce=0	1498760162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 734]
ty=M
na=rury ze stali 304 o średnicy 76,1 x 2 mm	0
id=5099999	1
jm=m	040
ce=0	1498760162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1.236

[RMS ZEST 793]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm	0
id=6750123	1
jm=m	040
ce=0	1498760162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.15
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 760]
ty=M
na=klej Thermaflex 474	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0	1498760162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0421
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1551599

[RMS ZEST 775]
ty=M
na=Skrzynka uliczna żeliwna	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1498760163
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 774]
ty=M
na=Obudowa teleskopowa	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1498760163
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 788]
ty=M
na=Zwężka ze stali nierdzewnej gat. 304 spawana do rur i kształtek stalowych o śr. nominalnej DN100/65	0
id=5120599	1
jm=szt.	020
ce=0	1498760163
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 714]
ty=M
na=kształtka elektrooporowa PE, PEHD o śr. zewn. 110 mm	0
id=5627999	2
jm=szt.	020
ce=0	1498760163
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5627099

[RMS ZEST 757]
ty=M
na=Kołnierz zaślepiający ze stali 304 DN65 PN10	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1498760163
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 292]
ty=M
na=słupki drewniane iglaste śr.120mm	0
id=3951303	1
jm=m3	060
ce=0	1498760164
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0023
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3951310

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=drewno na stemple budowlane śr.12-14cm	0
id=3950010	2
jm=m3	060
ce=0	1498760164
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0065
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3950010

[RMS ZEST 713]
ty=M
na=łańcuch uszczelniający	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1498760164
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 455]
ty=M
na=rury stalowe przewodowe czarne o śr. nom. 250 mm	0
id=5099999	2
jm=m	040
ce=0	1498760164
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.32

[RMS ZEST 770]
ty=M
na=łącznik rurowo - kołnierzowy Jafar 9103 DN100	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1498760165
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 758]
ty=M
na=kabel grzejny ELEKTRA SelfTec 16/15 230V dł. 15m z termostatem	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1498760165
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 725]
ty=M
na=Zasuwy żeliwne kołnierzowe Jafar 2111 o śr. nom. 65 mm	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1498760165
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 772]
ty=M
na=trójnik żeliwny kołnierzowy	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1498760165
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 580]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1498760166
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.8984
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700399

[RMS ZEST 773]
ty=M
na=Zasuwa Jafar 2111 DN100	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1498760166
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II	0
id=2641610	2
jm=m3	060
ce=0	1498760166
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0013
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2641610

[RMS ZEST 726]
ty=M
na=wodomierz śrubowy kołnierzowy Apator MWN DN65	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1498760166
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 720]
ty=M
na=krawędziaki iglaste	0
id=2600999	1
jm=m3	060
ce=0	1498760166
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.15
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2600899

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane nasycane kl.III	0
id=2640020	2
jm=m3	060
ce=0	1498760167
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0008
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2640020

[RMS ZEST 293]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane gr.22mm kl.II	0
id=2600605	1
jm=m3	060
ce=0	1498760167
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.001
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2600611

[RMS ZEST 727]
ty=M
na=zawór antyskażeniowy EA Jafar 1300 o śr. nom. 65 mm	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1498760167
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 718]
ty=M
na=kolektor ssący z rur stalowych kołnierzowych śr. 200 mm	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1498760167
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 717]
ty=M
na=igłofiltry (igły)	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1498760172
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 425]
ty=M
na=Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z obsługą geodezyjną oraz operatem geodezyjnym	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1498760175
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 721]
ty=M
na=Betonowa komora wodomierzowo - pompowa o wymiarach A x B x H 3,0 x 5,0 x 2,0 m z włazem, pokrywą i drabiną	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1498760175
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 751]
ty=S
na=spawarka elektryczna wirująca do 300 A	0
id=72112	1
jm=m-g	148
ce=0	1498760180
cw=0	PLN
il=1.21
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	72111

[RMS ZEST 134]
ty=S
na=agregat prądotwórczy	0
id=81100	1
jm=m-g	148
ce=0	1498760180
cw=0	PLN
il=1.26
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	81000

[RMS ZEST 786]
ty=S
na=urządzenie do spawania ręcznego w osłonie argonu metodą TIG - 500 A	0
id=72193	1
jm=m-g	148
ce=0	1498760181
cw=0	PLN
il=0.91
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	72193

[RMS ZEST 676]
ty=S
na=Obudowy wykopów PODLASIE 2-boksowe	0
id=	3
jm=m-g	148
ce=0	1498760181
cw=0	PLN
il=2.08

[RMS ZEST 478]
ty=S
na=Ubijak spalinowy o masie 200 kg	0
id=12622	1
jm=m-g	148
ce=0	1498760181
cw=0	PLN
il=17.1132
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12622

[RMS ZEST 673]
ty=S
na=zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego kształtek PE, PEHDm	0
id=72560	1
jm=m-g	148
ce=0	1498760181
cw=0	PLN
il=1.26
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	72560

[RMS ZEST 787]
ty=S
na=sprężarka	0
id=83100	1
jm=m-g	148
ce=0	1498760181
cw=0	PLN
il=0.6625
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	83111

[RMS ZEST 794]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1498760182
cw=0	PLN
il=0.0126
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 716]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy   do 5 t (1)	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1498760182
cw=0	PLN
il=27.7899
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39811 

[RMS ZEST 57]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1498760182
cw=0	PLN
il=0.6202
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39511

[RMS ZEST 639]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	3
jm=m-g	148
ce=0	1498760182
cw=0	PLN
il=1.3532
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39521

[RMS ZEST 767]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 4-6 t	0
id=12111	1
jm=m-g	148
ce=0	1498760183
cw=0	PLN
il=0.3427
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12111

[RMS ZEST 679]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0	1498760183
cw=0	PLN
il=0.0945
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11333

[RMS ZEST 680]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.4 m3	0
id=11162	1
jm=m-g	148
ce=0	1498760183
cw=0	PLN
il=3.2552
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11162

[RMS ZEST 706]
ty=S
na=Ciągnik siodłowy z naczepą 16 t (1)	0
id=39314	1
jm=m-g	148
ce=0	1498760183
cw=0	PLN
il=50.286
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39314

[RMS ZEST 707]
ty=S
na=Żuraw samochodowy  12-16 t (1)	0
id=31121	1
jm=m-g	148
ce=0	1498760186
cw=0	PLN
il=7.8638
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	31121

[RMS ZEST 719]
ty=S
na=pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1498760187
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	14253

[RMS ZEST 674]
ty=S
na=Koparka jednonaczyniowa gąsien. 0,60 m3(1)	0
id=	3
jm=m-g	148
ce=0	1498760189
cw=0	PLN
il=0.52
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11163

[RMS ZEST 350]
ty=R
na=robocizna	0
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=19.8	1494863944
cw=19.8	PLN
il=0

[RMS ZEST 507]
ty=R
na=Robocizna	0
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=19.8	1494863948
cw=19.8	PLN
il=0

[RMS ZEST 2]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Rurociąg PE100 SDR17 Dz110 od węzła W0 do komory wodomierzowo - pompowej
wa=0
kn=0	0	0
id=2127
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=4148
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0119-01	2-01	0119-01		1
mpn=_1211
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociągowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=0.01
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.01	1	0,01						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 428]
nz=210	0	210
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0055

[RMS 292]
nz=0.226	0	0.226
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0023

[RMS 293]
nz=0.103	0	0.103
np=1
wa=0
wb=0
il=0.001

[RMS 57]
nz=13.25	0	13.25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1325

[POZYCJA]
id=4153
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0125-04	2-01	0125-04		1
mpn=_1211
na=Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z przewozem taczkami - do późniejszego zasypania warstwy wierzchniej wykopu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 428]
nz=0.3885	0	0.3885
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9681

[POZYCJA]
id=6115
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0206-02	2-01	0206-02		1
mpn=_1211
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=3.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.2	1	3,2						

[RMS 428]
nz=0.203	0	0.203
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6496

[RMS 680]
nz=0.0754	0	0.0754
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2413

[RMS 716]
nz=0.2016	0	0.2016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6451

[POZYCJA]
id=4261
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0214-02	2-01	0214-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=3.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=10	

[PRZEDMIAR]
wo=3.2	1	3,2						

[RMS 428]
nz=0.0054	0	0.0054
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1728

[RMS 716]
nz=0.0274	0	0.0274
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8768

[POZYCJA]
id=6119
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-06	2-01	0217-06		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=5.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.6	1	5,6						

[RMS 428]
nz=0.1182	0	0.1182
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6619

[RMS 680]
nz=0.0482	0	0.0482
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2699

[POZYCJA]
id=6122
pd=						0
na=Umocnienie ścian wykopów liniowych o ścianach pionowych za pomocą metalowej obudowy typu boks
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=26
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						

[RMS 428]
nz=0.05	0	0.05
np=0
wa=0
wb=0
il=1.3

[RMS 674]
nz=0.02	0	0.02
np=0
wa=0
wb=0
il=0.52

[RMS 676]
nz=0.08	0	0.08
np=0
wa=0
wb=0
il=2.08

[POZYCJA]
id=4165
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0310-02	2-01	0310-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 428]
nz=2.41	0	2.41
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4523

[POZYCJA]
id=4230
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-09	2-28	0501-09		1
mpn=121,0:0,0911
na=Podsypka grubości 10 cm i obsypka do wysokości 30 cm nad rurą dowiezionym piaskiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=3.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.1	1	3,1						

[RMS 428]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0
il=6.82

[RMS 625]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=3.782

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6620
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1009-04	4	1009-04		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=8.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8.8	1	8,8						

[RMS 428]
nz=0.211	0	0.211
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8568

[RMS 705]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=8.976

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 706]
nz=0.0325	0	0.0325
np=1
wa=0
wb=0
il=0.286

[RMS 707]
nz=0.0368	0	0.0368
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3238

[POZYCJA]
id=6626
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1012-02	4	1012-02		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 428]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3

[RMS 708]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 709]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 710]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 711]
nz=2.14	0	2.14
np=1
wa=0
wb=0
il=4.28

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 639]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[POZYCJA]
id=6634
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1011-04	4	1011-04		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=3
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 428]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=2.52

[RMS 714]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 673]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 134]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[POZYCJA]
id=6859
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0111-02	4-05I	0111-02		1
mpn=_1211_
na=Wstawienie w rurociąg PE110 trójnika żeliwnego kołnierzowego DN100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 428]
nz=5.54	0	5.54
np=1
wa=0
wb=0
il=5.54

[RMS 772]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2]
nz=3.8	0	3.8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 57]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.028

[POZYCJA]
id=6864
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-02/03	2-18	0114-02	/03	1
mpn=_1211100
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 100 mm - łącznik rurowo - kołnierzowy z zabezpieczeniem przed wysunięciem np. Jafar 9103 DN100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 428]
nz=0.694	0	0.694
np=1
wa=0
wb=0
il=1.388

[RMS 733]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 769]
nz=1.357	0	1.357
np=1
wa=0
wb=0
il=2.714

[RMS 770]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 639]
nz=0.056667	0	0.056667
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1133

[POZYCJA]
id=6871
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0620-01	2-01	0620-01		1
mpn=1211
na=Zasuwy kołnierzowe śr. 100 mm np. Jafar 2111 z trzpieniem teleskopowym i skrzynką uliczną
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 428]
nz=3.62	0	3.62
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4571

[RMS 773]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 774]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 775]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 639]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=6638
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 2017-10	4	2017-10		1
mpn=1211
na=Przejścia przez ścianę betonową o grubości 20-30 cm dla rurociągów o śr. 65-125 mm w rurze osłonowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=przejście	105
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 428]
nz=4.66	0	4.66
np=1
wa=0
wb=0
il=4.66

[RMS 455]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[RMS 237]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 456]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 639]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=6645
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1912-01	2-02	1912-01		1
mpn=1211
na=Ręczny montaż łańcucha uszczelniającego Integra ŁU w rurze osłonowej dla rurociągu DN100 - przejścia przez komorę pompowni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 428]
nz=1.4601	0	1.4601
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4601

[RMS 713]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 639]
nz=0.024	0	0.024
np=1
wa=0
wb=0
il=0.024

[POZYCJA]
id=6650
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1603-01	4	1603-01		1
mpn=1211
na=Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych o śr. do 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=0.05
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.05	1	0,05						

[RMS 428]
nz=6.51	0	6.51
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3255

[RMS 69]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0013

[RMS 70]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0008

[RMS 71]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0065

[RMS 72]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.155

[RMS 73]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.075

[RMS 467]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[RMS 468]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 77]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.135

[RMS 2]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 639]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0615

[RMS 787]
nz=3.25	0	3.25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1625

[POZYCJA]
id=6663
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=0.05
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.05	1	0.05						

[RMS 428]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=0.033

[RMS 559]
nz=4.24	0	4.24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.212

[RMS 2]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6667
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
mpn=1211
na=Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=8.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8.8	1	8,8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 428]
nz=0.8879	0	0.88+0.0079
np=1
wa=0
wb=0
il=7.4619

[RMS 56]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.64

[RMS 57]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0097

[POZYCJA]
id=6134
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=7
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 679]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0945

[POZYCJA]
id=6132
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-0201	2-01	0320-0201		1
mpn=1211
na=Zasypywanie ręczne wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; - zasypanie warstwy wierzchniej wykopu (15 cm) uprzednio odłożoną warstwą wierzchnią gruntu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 428]
nz=1.2224	0	1.2224
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2224

[POZYCJA]
id=4238
pd=	KNR-W	2-01 0228-01	2-01	0228-01		0
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 428]
nz=0.134	0	0.134
np=0
wa=0
wb=0
il=1.072

[RMS 478]
nz=0.0704	0	0.0704
np=0
wa=0
wb=0
il=0.5632

[ELEMENT 1]
na=Komora wodomierzowo - pompowa z wyposażeniem
wa=0
kn=0	0	0
id=6676
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=6677
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0203-06	2-01	0203-06		1
mpn=_1211
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=30
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 428]
nz=0.203	0	0.203
np=1
wa=0
wb=0
il=6.09

[RMS 680]
nz=0.0754	0	0.0754
np=1
wa=0
wb=0
il=2.262

[RMS 716]
nz=0.2016	0	0.2016
np=1
wa=0
wb=0
il=6.048

[POZYCJA]
id=6881
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0214-02	2-01	0214-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=30
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=10	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 428]
nz=0.0054	0	0.0054
np=1
wa=0
wb=0
il=1.62

[RMS 716]
nz=0.0274	0	0.0274
np=1
wa=0
wb=0
il=8.22

[POZYCJA]
id=6884
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-06	2-01	0217-06		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=10
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 428]
nz=0.1182	0	0.1182
np=1
wa=0
wb=0
il=1.182

[RMS 680]
nz=0.0482	0	0.0482
np=1
wa=0
wb=0
il=0.482

[POZYCJA]
id=6681
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0606-01	2-01	0606-01		1
mpn=1211
na=Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane obustronnie co 1 m - odwodnienie wykopu pod komorę wodomierzowo - pompową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=40
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[RMS 428]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0
il=100

[RMS 717]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 718]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 719]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=6837
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-03	2-31	0105-03		1
mpn=_1211
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=23
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						

[RMS 428]
nz=0.0478	0	0.0478
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0994

[RMS 625]
nz=0.037	0	0.037
np=1
wa=0
wb=0
il=0.851

[RMS 559]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0414

[RMS 2]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 767]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0322

[POZYCJA]
id=6848
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-04	2-31	0105-04		1
mpn=_1211
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=23
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=27	

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						

[RMS 428]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2228

[RMS 625]
nz=0.0123	0	0.0123
np=1
wa=0
wb=0
il=7.6383

[RMS 559]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3726

[RMS 2]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 767]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3105

[POZYCJA]
id=6687
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-05	2-31	0105-05		1
mpn=_1211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=23
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						

[RMS 428]
nz=0.2136	0	0.2136
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9128

[RMS 625]
nz=0.0389	0	0.0389
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8947

[RMS 580]
nz=0.0088	0	0.0088
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2024

[RMS 559]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1035

[RMS 2]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6693
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-06	2-31	0105-06		1
mpn=_1211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=12	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 428]
nz=0.0395	0	0.0395
np=1
wa=0
wb=0
il=9.48

[RMS 625]
nz=0.0129	0	0.0129
np=1
wa=0
wb=0
il=3.096

[RMS 580]
nz=0.0029	0	0.0029
np=1
wa=0
wb=0
il=0.696

[RMS 559]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 2]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6699
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-04 1401-09	5-04	1401-09		1
mpn=1211_
na=Posadowienie komory zestawu wodomierzowego i pompowni ppoż.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 428]
nz=40	0	40
np=1
wa=0
wb=0
il=38.2

[RMS 720]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 716]
nz=12	0	12
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 707]
nz=7.54	0	7.54
np=1
wa=0
wb=0
il=7.54

[RMS 478]
nz=16.55	0	16.55
np=1
wa=0
wb=0
il=16.55

[POZYCJA]
id=6705
pd=						0
na=Betonowa komora wodomierzowo - pompowa o wymiarach zewnętrznych A x B x H 4,4 x 3,2 x 1,9 m z włazem DN800 D400, pokrywą, drabiną i przegłębieniem dla pompy odwodnieniowej
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 428]
nz=10	0	10
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 721]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 706]
nz=50	0	50
np=1
wa=0
wb=0
il=50

[POZYCJA]
id=6709
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasuwy żeliwne kołnierzowe np. Jafar 2111 o śr. nom. 65 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 428]
nz=3.28	0	3.28
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2648

[RMS 722]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 723]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[RMS 724]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 725]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 2]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 57]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[POZYCJA]
id=6717
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0141-02	2-15	0141-02		1
mpn=1211
na=Wodomierze śrubowe np. Apator MWN o śr. nominalnej 65 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 428]
nz=5.9	0	5.9
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9

[RMS 726]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 639]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[POZYCJA]
id=6722
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0409-04	2-15	0409-04		1
mpn=_121,0:3,0911
na=Zawory antyskażeniowe EA np. Jafar 1300 o śr. nom. 65 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 428]
nz=3.24	0	3.24
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0942

[RMS 722]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[RMS 727]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 57]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.13

[POZYCJA]
id=7065
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0114-02	4-05I	0114-02		1
mpn=1211
na=Kołnierze (luźny + wywijka) ze stali nierdzewnej gat. 304 spawane do rur i kształtek stalowych o śr. nominalnej DN100, śruby ze stali A2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 428]
nz=1.116	0	1.116
np=1
wa=0
wb=0
il=1.116

[RMS 789]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 790]
nz=0.336	0	0.336
np=1
wa=0
wb=0
il=0.336

[RMS 2]
nz=3.8	0	3.8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=7101
pd=ORGBUD wyd.II 1987,1988,biuletyny do 9 1986	KNR	7-09 0319-01	7-09	0319-01		1
mpn=1211
na=Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane radiologicznie Średnica rurociągu DN100. Grubość ścianki 2 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 428]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2415

[RMS 784]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 740]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 785]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 786]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0
il=0.91

[RMS 787]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=6747
pd=ORGBUD wyd.II 1987,1988,biuletyny do 9 1986	KNR	7-09 2102-01	7-09	2102-01		1
mpn=1211
na=Montaż rurociągów ze stali nierdzewnej gat. 304 o śr. nom. 65 mm, grubość ścianki 2 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.2	1	1,2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 428]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5501

[RMS 734]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.236

[POZYCJA]
id=7093
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0114-02	4-05I	0114-02		1
mpn=1211
na=Zwężka ze stali nierdzewnej gat. 304 spawana do rur i kształtek stalowych o śr. nominalnej DN100/65
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 428]
nz=1.116	0	1.116
np=1
wa=0
wb=0
il=1.116

[RMS 788]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 778]
nz=0.528	0	0.528
np=1
wa=0
wb=0
il=0.528

[RMS 2]
nz=3.8	0	3.8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 751]
nz=1.21	0	1.21
np=1
wa=0
wb=0
il=1.21

[POZYCJA]
id=6890
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0114-03	4-05I	0114-03		1
mpn=1211
na=Kołnierze (luźny + wywijka) ze stali nierdzewnej gat. 304 spawane do rur i kształtek stalowych o śr. nominalnej DN65, śruby ze stali A2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 428]
nz=1.569	0	1.569
np=1
wa=0
wb=0
il=10.983

[RMS 735]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 736]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 737]
nz=4.28	0	4.28
np=1
wa=0
wb=0
il=29.96

[RMS 2]
nz=3.8	0	3.8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6762
pd=ORGBUD wyd.II 1987,1988,biuletyny do 9 1986	KNR	7-09 0303-05	7-09	0303-05		1
mpn=1211
na=Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane radiologicznie Średnica rurociągu DN65. Grubość ścianki 2 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=7
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 428]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=7.4872

[RMS 740]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[RMS 741]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[RMS 742]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[RMS 787]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[POZYCJA]
id=6806
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0114-02	2-18	0114-02		1
mpn=_1211
na=Kołnierz zaślepiający ze stali 304 DN65 PN10 - zaślepienie rurociągu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 428]
nz=1.618	0	1.618
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5452

[RMS 757]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 639]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=6811
pd=						0
na=Kabel grzejny ELEKTRA SelfTec 16/15 230V dł. 15m z termostatem
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 428]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 758]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=6814
pd=	KNR	0-34 0101-05	0-34	0101-05		0
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 54-76 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.2	1	1,2						

[RMS 428]
nz=0.2243	0	0.2243
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2692

[RMS 759]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.38

[RMS 760]
nz=0.0134	0	0.0134
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0161

[RMS 761]
nz=0.1405	0	0.1405
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1686

[RMS 762]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 2]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 639]
nz=0.00365	0	0.00365
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0044

[POZYCJA]
id=7303
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-13	0-34	0101-13		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 76-114 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 428]
nz=0.3067	0	0.3067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3067

[RMS 793]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.15

[RMS 760]
nz=0.026	0	0.026
np=1
wa=0
wb=0
il=0.026

[RMS 761]
nz=0.2336	0	0.2336
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2336

[RMS 762]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 2]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 794]
nz=0.01255	0	0.01255
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0126

[POZYCJA]
id=6825
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0209-03	2-15	0209-03		1
mpn=_1211
na=Kominek wentylacyjny z daszkiem ze stali nierdzewnej gat. 304 średnicy DN100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 428]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2224

[RMS 764]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 2]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 57]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[ELEMENT 1]
na=Prace towarzyszące
wa=0
kn=0	0	0
id=711
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=718
pd=		Analiza własna		Analiza własna		0
na=Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z obsługą geodezyjną oraz operatem geodezyjnym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 425]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[SUMA KONTROLNA]
712e ab81d58619fb4e0eab2c178 679