[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.57
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	5	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	7	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS OFERTOWY	PRZEDMIAR
nb=Przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poż. - przebudowa budynku nr 1 wraz z budową  i przebudową instalacji zewnętrznych i wewnętrznych wodociągowych i elektr.
ab=Działka nr 251/12 gmina Rydzyna, powiat leszczyński;
ni=Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka
ai=Pl. Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna
br=Sanitarna
cpv=45232151-5	Roboty budowlane w zakresie węzłów do przepompowywania wody
cpv=45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
cpv=45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
cpv=45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
cpv=45111240-2	Roboty w zakresie odwadniania gruntu
cpv=45231110-9	Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
cpv=45231112-3	Instalacja rurociągów
cpv=45231113-0	Poziomowanie rurociągów
cpv=45331210-1	Instalowanie wentylacji

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA13101. Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.131013102. Podstawa ustalenia nakładów rzeczowych i czynników cenotwórczych dla kalkulacji szczegółowej1310       Kosztorys inwestorski - wg KNR i KNNR       1310       Stawki robocizny  -  18,7 zł / r-g jako średnia obowiązująca w woj. Opolskim1310       Ceny materiałów:1310              - wg aktualnych cenników producentów materiałów lub dostawców z doliczeniem 1310                kosztów zakupu1310              - wg aktualnych publikacji dostępnych na rynku z doliczeniem kosztów zakupu1310               w maksymalnej wysokości 6,7 % do cen materiałów budowlanych1310       Ceny sprzętu technologicznego : 1310                - wg aktualnych cenników usługodawców i baz sprzętowo - transportowych  1310                - wg aktualnych publikacji dostępnych na rynku1310       W cenie jednostkowej  m-g należy uwzględnić kosztorysową cenę pracy jednostki 1310                 sprzętowej lub transportowej wraz z kosztami obsługi etatowej oraz koszty 1310                 jednorazowe uwzględniające koszty przewozu sprzętu lub środków transportu 1310                 z bazy na budowę i z powrotem, montaż i demontaż na miejscu pracy. 1310          Zysk od R , S i KpR+S  - 12,0 %1310          Wskaźnik kosztów pośrednich Kp - 65,2%131013103. Podstawa wykonania przedmiaru robót1310Przedmiary robót wg KNR i KNNR. W razie braku wykorzystano inne katalogi oraz analizy indywidualne13101310OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT - BRANŻA TECHNOLOGICZNA ORAZ SANITARNA1310Proces technologiczny SUW Tułowice jest następujący:1310- pobór wody za pomocą studni głębinowych,1310- napowietrzanie wody oraz płukanie filtrów pospiesznych za pomocą sprężarek olejowych współpracujących ze zbiornikiem sprężonego powietrza o objętości 3,25 m3,1310- jednostopniowa filtracja pospieszna na sześciu filtrach ciśnieniowych o średnicy 1800 mm,1310- gromadzenie wody uzdatnionej w dwóch zbiornikach retencyjnych, pojemność pojedynczego zbiornika retencyjnego 500 m3,1310- zasilanie sieci wodociągowej oraz płukanie filtrów pospiesznych zestawem pompowym składającym się z sześciu pomp Meprozet 65TP200/50 WMG 24 oraz dwóch pomp rezerwowych LFP 80PJM230.1310Rurociągi technologiczne zbiorników retencyjnych:1310- zasilanie zbiornika DN150,1310- ssawny ze zbiornika do pompowni DN200,1310- przelew DN200,1310- spust DN150.131009Wewnątrz zbiorników zamontowane są rurociągi tłoczne DN150 zakończone zasuwami. Rurociągi i zasuwy znacznie skorodowane, zasuwy niesprawne.1310Średnice istniejących rurociągów technologicznych w pomieszczeniu pompowni:1310- zasilanie zbiornika DN150 - jeden rurociąg,1310- ssawny do pompowni - rurociąg DN200 dla pojedynczego zbiornika.1310Orurowanie pompowni wykonano ze stali czarnej i kształtek żeliwnych kołnierzowych. Rurociągi, armatura oraz urządzenia pomieszczenia pompowni wykazuje znaczne zużycie i oznaki korozji.13101310Ogólny zakes robót13101. Rurociągi technologiczne obsługujące zbiorniki retencyjne1310Remont zbiorników retencyjnych został opisany w projekcie branży konstrukcyjnej.1310Istniejące rurociągi technologiczne zbiorników (zasilanie, ssanie, spust, przelew), podlegają wymianie. Średnice rurociągów należy dostosować do projektowych przepływów wody.1310Wody z przelewu i spustu będą kierowane tak jak obecnie do kanalizacji deszczowej.1310Przejścia rurociągów przez ściany zbiorników retencyjnych należy wymienić oraz wykonać przejścia szczelne rurociągów przez ściany komory zasuw oraz budynku SUW.131013102. Komora zasuw1310Wszystkie rurociągi technologiczne zbiorników retencyjnych będą zbiegać się w komorze zasuw zlokalizowanej przy zbiornikach retencyjnych. W komorze zasuw będą zamontowane zasuwy klinowe sterujące pracą zbiorników.1310Komorę należy posadowić przy zbiornikach retencyjnych w miejscu istniejącej studni odbierającej wody spustowe i przelewowe zbiorników.1310Wody spustowe i przelewowe z komory zasuw należy wyprowadzić do istniejącej studni kanalizacji deszczowej.1310Orurowanie w komorze zasuw wykonane będzie ze stali kwasoodpornej, łączona za pomocą kołnierzy wywijanych i luźnych - gatunek stali AISI 316. Śruby, nakrętki i podkładki ze stali A4.131013103. Orurowanie i armatura w zbiornikach retencyjnych1310Wymiana rurociągów zasilających wewnątrz zbiorników retencyjnych na DN150 ze stali kwasoodpornej 316, łączone za pomocą kołnierzy płaskich PN10 ze stali AISI 316. Śruby, nakrętki i podkładki ze stali A4. Rurociągi tłoczne w zbiornikach zakończone zasuwami klinowymi DN150, obsługiwanymi z pomostów.131013104.Zestaw pompowy zasilający sieć wodociągową1310Kompletna wymiana pomp i orurowania w pomieszczeniu pompowni sieciowej. Pompownia sieciowa powinna składać się z sześciu podstawowych pomp pionowych wielostopniowych oraz jednej awaryjnej pompy poziomej. Kolektor toczny wyposażony w dwa przepływomierze elektromagnetyczne dla sieci wodociągowych oraz reduktor ciśnienia i przepływomierz elektromagnetyczny na rurociągu wody do płukania.1310Parametry pracy pompowni sieciowej:1310- wydajność - wydajność pojedynczej pompy pionowej 43 m3/h,1310- maksymalna wydajność pomp podstawowych 258 m3/h,1310- wydajność rezerwowej pompy poziomej 86 m3/h - jak wydajność dwóch pomp pionowych,1310- powyższe wydajności odniesiono do wysokości podnoszenia pomp 48 m H2O,1310Orurowanie w pompowni - stal kwasoodporna, łączona za pomocą kołnierzy wywijanych i luźnych - gatunek stali AISI 316. Śruby, nakrętki i podkładki ze stali A4. Średnice DN50 i mniejsze o połączeniach gwintowych skręcanych.131013105. Rurociąg wody do płukania filtrów1310Płukanie filtrów - jak dotychczas - za pomocą pompowni zasilającej sieć wodociągową. Na rurociągu wody do płukania będzie zamontowany reduktor ciśnienia, przepływomierz elektromagnetyczny oraz niezbędna armatura odcinająca. Wymiana rurociągu do płukania od kolektora tłocznego pompowni do hali filtrów.131013106. Sprężarkownia1310Demontaż istniejących sprężarek olejowych. Montaż dwóch sprężarek bezolejowych. 1310Renowacja zbiornika sprężonego powietrza polegająca na wypłukaniu nagromadzonego oleju oraz kondensatu zalegającego w zbiorniku. Oczyszczenie i malowanie zbiornika z zewnątrz. Montaż układu przygotowania powietrza. Wymiana orurowania i armatury w sprężarkowni. Orurowanie w sprężarkowni - stal kwasoodporna, łączona za pomocą kołnierzy wywijanych i luźnych - gatunek stali AISI 316. Śruby, nakrętki i podkładki ze stali A4. Średnice DN50 i mniejsze o połączeniach gwintowych skręcanych. 

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nr=1
nm=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 628]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 58]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 813]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 570]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 649]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 806]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 565]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 55]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 457]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 617]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 48]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 325]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 380]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 411]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 550]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 645]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 702]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 786]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 379]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 558]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 655]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 169]
ty=R
na=monterzy instalacji technologicznych gr.II	0
id=212	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 223]
ty=R
na=monterzy instalacji technologicznych gr.II	0
id=212	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 496]
ty=R
na=monterzy instalacji technologicznych gr.II	0
id=212	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 795]
ty=R
na=monterzy instalacji technologicznych gr.II	0
id=212	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 170]
ty=R
na=monterzy instalacji technologicznych gr.III	0
id=213	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 224]
ty=R
na=monterzy instalacji technologicznych gr.III	0
id=213	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 497]
ty=R
na=monterzy instalacji technologicznych gr.III	0
id=213	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 796]
ty=R
na=monterzy instalacji technologicznych gr.III	0
id=213	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 171]
ty=R
na=monterzy instalacji technologicznych gr.IV	0
id=214	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 225]
ty=R
na=monterzy instalacji technologicznych gr.IV	0
id=214	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 498]
ty=R
na=monterzy instalacji technologicznych gr.IV	0
id=214	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 797]
ty=R
na=monterzy instalacji technologicznych gr.IV	0
id=214	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 319]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II	0
id=322	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 281]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II	0
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 291]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II	0
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 280]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III	0
id=223	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 290]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III	0
id=223	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 279]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.IV	0
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 289]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.IV	0
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 116]
ty=R
na=Robocizna	0
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0	1484855228
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 299]
ty=R
na=Robocizna	0
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0	1485076534
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 336]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 427]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 320]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 563]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 43]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 326]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 335]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 410]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 459]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 535]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 618]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 677]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 695]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 787]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 814]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 629]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 458]
ty=R
na=spawacze gr.II	0
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 282]
ty=R
na=spawacze gr.III	0
id=403	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 176]
ty=R
na=spawacze gr.IV	0
id=404	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 747]
ty=M
na=klipsy montażowe Thermaclips'	0
id=6760010	1
jm=szt.	020
ce=0	1498760561
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=45
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6760099

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=taśma z polichlorku winylu	0
id=1562999	1
jm=m2	050
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=40.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1560599

[RMS ZEST 579]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=120
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1800100

[RMS ZEST 553]
ty=M
na=haki do rur śr. 10-32 mm	0
id=6600000	1
jm=szt	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.763
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6600099

[RMS ZEST 648]
ty=M
na=haki do rur śr. 40 mm	0
id=6600001	1
jm=szt.	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4.554
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6600006

[RMS ZEST 764]
ty=M
na=elektrody wolframowe'	0
id=1331999	1
jm=szt.	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.54
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1122186

[RMS ZEST 746]
ty=M
na=taśma Thermatape FR 3x50 mm	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.2645

[RMS ZEST 808]
ty=M
na=taśma Thermatape Ultra 3x50 mm	0
id=6761122	1
jm=m	040
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.9404

[RMS ZEST 722]
ty=M
na=elektrody wolframowe	0
id=1331999	1
jm=szt.	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.44
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1122186

[RMS ZEST 549]
ty=M
na=haki do rur śr. 50 mm	0
id=6600002	1
jm=szt	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2.607
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6600099

[RMS ZEST 753]
ty=M
na=uszczelki gumowe o śr. nom. rury 80 mm	0
id=6815999	2
jm=szt.	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.5

[RMS ZEST 559]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=5.4654
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930000

[RMS ZEST 591]
ty=S
na=betoniarka 150 dm3	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
il=0.86
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	43201

[RMS ZEST 765]
ty=M
na=argon gazowy sprężony spawalniczy'	0
id=1540200	1
jm=m3	060
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.54
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1540099

[RMS ZEST 723]
ty=M
na=drut stalowy nie pokryty do spawania	0
id=1120599	1
jm=kg	033
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.89
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1122199

[RMS ZEST 731]
ty=M
na=kołnierze wywijane ze stali 304 dla ciśnienia 1.0 MPa o śr. nominalnej DN65	0
id=	1
jm=szt.	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 670]
ty=S
na=prościarka do rur PE	0
id=71270	1
jm=m-g	148
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
il=5.8013
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	71270

[RMS ZEST 734]
ty=M
na=tlen techniczny sprężony	0
id=1540899	1
jm=m3	060
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.28
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1540499

[RMS ZEST 237]
ty=M
na=Tlen techniczny sprężony	0
id=1540400	2
jm=m3	060
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.04
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1540499

[RMS ZEST 739]
ty=S
na=Spawarka elektryczna	0
id=	3
jm=m-g	148
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
il=10.64
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	72111

[RMS ZEST 601]
ty=M
na=Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna - biała	0
id=1510809	1
jm=dm3	066
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=7.748
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1502199

[RMS ZEST 134]
ty=S
na=agregat prądotwórczy	0
id=81100	1
jm=m-g	148
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
il=5.88
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	81000

[RMS ZEST 744]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm'	0
id=6750121	3
jm=m	040
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.35
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6753299

[RMS ZEST 824]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. 450 mm	0
id=6582299	2
jm=szt.	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.412
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 590]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
il=1.46
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	34000

[RMS ZEST 714]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym	0
id=6803399	1
jm=kg	033
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.52
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801499

[RMS ZEST 557]
ty=M
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm	0
id=5101201	1
jm=szt.	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.1428

[RMS ZEST 725]
ty=S
na=urządzenie do spawania ręcznego w osłonie argonu metodą TIG - 500 A	0
id=72193	1
jm=m-g	148
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
il=32.76
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	72193

[RMS ZEST 676]
ty=S
na=Obudowy wykopów PODLASIE 2-boksowe	0
id=	3
jm=m-g	148
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
il=32.88

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami	0
id=6801299	2
jm=kg	033
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.89
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801299

[RMS ZEST 822]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm	0
id=6801502	2
jm=kg	033
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.872
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801502

[RMS ZEST 761]
ty=M
na=kołnierze wywijane ze stali 304 dla ciśnienia 1.0 MPa o śr. nominalnej DN125	0
id=	1
jm=szt.	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9

[RMS ZEST 737]
ty=M
na=kołnierze wywijane ze stali 304 dla ciśnienia 1.0 MPa o śr. nominalnej DN80	0
id=	1
jm=szt.	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14

[RMS ZEST 560]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem gwintowane typ S ocynkowane śr.15 mm	0
id=5064001	1
jm=m	040
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.476

[RMS ZEST 668]
ty=M
na=rury z polietylenu PE, PEHD o śr. zewnętrznej 63 mm	0
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=44.37

[RMS ZEST 704]
ty=M
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 25 mm	0
id=5101203	1
jm=szt.	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.772

[RMS ZEST 703]
ty=M
na=rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie ocynk.z końcami gwint. 25 mm	0
id=5064003	1
jm=m	040
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.03

[RMS ZEST 561]
ty=M
na=zawory przelotowe żeliwne ocynkowane śr. 15 mm	0
id=5700500	1
jm=szt.	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0476
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701021

[RMS ZEST 478]
ty=S
na=Ubijak spalinowy o masie 200 kg	0
id=12622	1
jm=m-g	148
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
il=9.152
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12622

[RMS ZEST 681]
ty=M
na=rury z polietylenu PE, PEHD o śr. zewnętrznej 75 mm	0
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=94.86

[RMS ZEST 350]
ty=R
na=robocizna	0
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 507]
ty=R
na=Robocizna	0
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 428]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
il=929.0748

[RMS ZEST 552]
ty=M
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 32 mm	0
id=5101204	1
jm=szt.	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.7403

[RMS ZEST 551]
ty=M
na=rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie ocynk.z końcami gwint. 32 mm	0
id=5064004	1
jm=m	040
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.133

[RMS ZEST 769]
ty=M
na=śruby ze stali A2 M16x120	0
id=	3
jm=kg	033
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.8

[RMS ZEST 812]
ty=S
na=Zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE	0
id=72560	1
jm=m-g	148
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
il=5.88
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	72560

[RMS ZEST 562]
ty=M
na=zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr. 15 mm	0
id=5730001	1
jm=szt.	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0476
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5703099

[RMS ZEST 625]
ty=M
na=piasek	0
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=60.39
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1601899

[RMS ZEST 733]
ty=M
na=śruby ze stali A2 z łbem sześciokątnym z nakrętkami i podkładkami M16	0
id=	2
jm=kg	033
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=81.32

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=klamry ciesielskie	0
id=1341200	2
jm=kg	033
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2.17
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1341299

[RMS ZEST 647]
ty=M
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 40 mm	0
id=5101205	1
jm=szt.	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=9.1494

[RMS ZEST 788]
ty=M
na=zawory kulowe przelotowe mosiężne do wody do 100 st.C 25 mm	0
id=5702803	1
jm=szt.	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701099

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm	0
id=5031060	2
jm=m	040
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.05

[RMS ZEST 735]
ty=M
na=acetylen techniczny rozpuszczony	0
id=1540000	1
jm=kg	033
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.35
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1540001

[RMS ZEST 456]
ty=M
na=acetylen techniczny rozpuszczony	0
id=1540001	2
jm=kg	033
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.19
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1540001

[RMS ZEST 730]
ty=S
na=spawarka elektryczna wirująca do 300 A	0
id=72112	1
jm=m-g	148
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
il=15.255
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	72111

[RMS ZEST 766]
ty=S
na=urządzenie do spawania ręcznego w osłonie argonu metodą TIG - 500 A'	0
id=72193	1
jm=m-g	148
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
il=11.34
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	72193

[RMS ZEST 646]
ty=M
na=rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie ocynk.z końcami gwint. 40 mm	0
id=5064005	1
jm=m	040
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=14.076

[RMS ZEST 811]
ty=M
na=rura ze stali nierdzewnej 304, 60,3 x 2 mm	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 740]
ty=M
na=Kolano DN80 ze stali nierdzewnej gat. 304, grubość ścianki 2 mm.	0
id=5119999	1
jm=szt.	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.01

[RMS ZEST 755]
ty=M
na=manometr glicerynowy	0
id=6143999	2
jm=szt.	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 672]
ty=M
na=kształtka elektrooporowa PE, PEHD o śr. zewn. 63 mm	0
id=5627999	2
jm=szt.	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5627099

[RMS ZEST 763]
ty=M
na=Dennica DN125 ze stali nierdzewnej gat. 316, grubość ścianki 2 mm.	0
id=5119999	1
jm=szt.	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=3.03
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 732]
ty=M
na=kołnierze luźne ze stali 304 dla ciśnienia 1.0 MPa o śr. nominalnej DN65	0
id=	1
jm=szt.	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 548]
ty=M
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 50 mm	0
id=5101206	1
jm=szt.	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=5.1587

[RMS ZEST 694]
ty=M
na=nadproże prefabrykowane typu SBN	0
id=1910099	2
jm=m	040
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=5.1

[RMS ZEST 698]
ty=M
na=redukcja PE100 SDR17 Dz75/63 mm	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 547]
ty=M
na=rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie ocynk.z końcami gwint. 50 mm	0
id=5064100	1
jm=m	040
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=8.058

[RMS ZEST 468]
ty=M
na=kołnierze zaślepiające o śr. do 100 mm	0
id=5148999	2
jm=szt.	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.14
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5140199

[RMS ZEST 582]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.4378
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602000

[RMS ZEST 467]
ty=M
na=króćce żeliwne jednokołnierzowe o śr. do 100 mm	0
id=5240999	2
jm=szt.	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.07
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5242899

[RMS ZEST 801]
ty=M
na=Dennica DN125 ze stali nierdzewnej gat. 316, grubość ścianki 2 mm.	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 738]
ty=M
na=kołnierze luźne ze stali 304 dla ciśnienia 1.0 MPa o śr. nominalnej DN80	0
id=	1
jm=kg	033
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.704
pr=	0	0	0	1330189

[RMS ZEST 686]
ty=M
na=zaślepka PE100 SDR17 o śr.zewnętrznej 63 mm	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 683]
ty=M
na=kształtka elektrooporowa PE, PEHD o śr. zewn. 75 mm	0
id=5627999	2
jm=szt.	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5627099

[RMS ZEST 794]
ty=M
na=Zwężka ze stali nierdzewnej gat. 304 o śr. nominalnej DN80/65	0
id=	1
jm=szt.	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 640]
ty=S
na=sprężarka	0
id=83111	1
jm=m-g	148
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
il=6.025
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	83100

[RMS ZEST 726]
ty=S
na=sprężarka	0
id=83100	1
jm=m-g	148
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
il=2.88
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	83111

[RMS ZEST 823]
ty=S
na=samochód dostawczy	0
id=39510	1
jm=m-g	148
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
il=0.342
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39511

[RMS ZEST 682]
ty=M
na=kolano PE100 SDR17 Dz63 mm	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3

[RMS ZEST 799]
ty=M
na=rury ze stali 304 o średnicy 88,9 x 2 mm	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.5

[RMS ZEST 741]
ty=M
na=Trójnik DN80 ze stali nierdzewnej gat. 304, grubość ścianki 2 mm.	0
id=5119999	1
jm=szt.	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.05

[RMS ZEST 57]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
il=3.8264
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39511

[RMS ZEST 639]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	3
jm=m-g	148
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
il=7.652
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39521

[RMS ZEST 745]
ty=M
na=klej Thermaflex 474	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1282
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1551599

[RMS ZEST 807]
ty=M
na=otuliny Thermaflex Ultra M gr. 13 mm	0
id=6750141	1
jm=m	040
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.83
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 678]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
il=23.78
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39811

[RMS ZEST 749]
ty=M
na=skrzynka uliczna	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 756]
ty=M
na=kurki manometryczne mosiężne	0
id=5852999	2
jm=szt.	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 544]
ty=M
na=kolano PE100 SDR17 Dz75 mm	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4

[RMS ZEST 687]
ty=M
na=zaślepka PE100 SDR17 o śr.zewnętrznej 75 mm	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 679]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
il=1.539
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11333

[RMS ZEST 680]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.4 m3	0
id=11162	1
jm=m-g	148
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
il=8.1562
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11162

[RMS ZEST 748]
ty=M
na=trzpień teleskopowy	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 825]
ty=M
na=przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej stalowej ocynkowanej, kołowe, S (SPIRO) o śr. 450 mm	0
id=6501099	2
jm=m2	050
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6

[RMS ZEST 684]
ty=M
na=trójnik redukcyjny PE100 SDR17 o śr.zewnętrznej 75/75/63 mm	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 674]
ty=S
na=Koparka jednonaczyniowa gąsien. 0,60 m3(1)	0
id=	3
jm=m-g	148
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
il=8.22
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11163

[RMS ZEST 785]
ty=M
na=Zawór wodny przelotowy, prosty, żeliwny ocynkowany M83, o średnicy 50 mm	0
id=5701026	2
jm=szt	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701099

[RMS ZEST 762]
ty=M
na=kołnierze luźne ze stali 304 dla ciśnienia 1.0 MPa o śr. nominalnej DN125	0
id=	1
jm=szt.	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9

[RMS ZEST 804]
ty=M
na=Zwężka ze stali nierdzewnej gat. 304 o śr. nominalnej DN125/80	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 802]
ty=M
na=rury ze stali 304 o średnicy 129 x 2 mm	0
id=5099999	1
jm=m	040
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.284

[RMS ZEST 292]
ty=M
na=słupki drewniane iglaste śr.120mm	0
id=3951303	1
jm=m3	060
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0316
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3951310

[RMS ZEST 671]
ty=M
na=przejście PE/gwint o śr. 63/2"	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 827]
ty=M
na=czerpnie powietrza ścienne kołowe, typ B o śr. 450 mm	0
id=6520899	2
jm=szt.	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=drewno na stemple budowlane śr.12-14cm	0
id=3950010	2
jm=m3	060
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.091
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3950010

[RMS ZEST 771]
ty=M
na=Przepustnice zaporowe z dyskiem ze stali 316 DN65 Jafar 4497	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 805]
ty=M
na=Kołnierze zaślepiający ze stali nierdzewnej DN125 gat. 304 z wyciętym otworem DN50, śruby ze stali A2	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 770]
ty=M
na=Przepustnice zaporowe z dyskiem ze stali 316 DN80 Jafar 4497	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 750]
ty=M
na=łańcuch uszczelniający	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 455]
ty=M
na=rury stalowe przewodowe czarne o śr. nom. 250 mm	0
id=5099999	2
jm=m	040
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.96

[RMS ZEST 773]
ty=M
na=zawór odpowietrzający Jafar 7040 1"	0
id=5730299	1
jm=szt.	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4
pr=	0	0	0	5730099

[RMS ZEST 644]
ty=M
na=lekka zaprawa cementowa	0
id=2_22028	3
jm=m3	060
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0515
pr=	0	0	0	2380899700;2380899

[RMS ZEST 587]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami"25"	0
id=1701102	2
jm=t	034
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0689
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1701199

[RMS ZEST 743]
ty=M
na=kabel grzejny ELEKTRA SelfTec 16/15 230V dł. 15m z termostatem	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 580]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0181
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700399

[RMS ZEST 581]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.096
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1720299

[RMS ZEST 793]
ty=M
na=wodomierz Apator JS 16 Master+	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II	0
id=2641610	2
jm=m3	060
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0175
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2641610

[RMS ZEST 768]
ty=M
na=Zawór zwrotny kulowy np. Jafar 6012 o śr. nom. 80 mm	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 817]
ty=M
na=rury stalowe przewodowe czarne o śr. nom. 600 mm	0
id=5099999	3
jm=m	040
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.9
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5040399

[RMS ZEST 696]
ty=M
na=zasuwa DN50 z króćcami PE do zgrzewania	0
id=5811099	1
jm=szt.	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane nasycane kl.III	0
id=2640020	2
jm=m3	060
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0105
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2640020

[RMS ZEST 293]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane gr.22mm kl.II	0
id=2600605	1
jm=m3	060
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0144
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2600611

[RMS ZEST 578]
ty=M
na=szafki hydrantowe z blachy stalowej	0
id=5760799	1
jm=szt.	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=5

[RMS ZEST 772]
ty=M
na=pompa głębinowa Hydro-Vacuum GAB 5.08	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 425]
ty=M
na=Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z obsługą geodezyjną oraz operatem geodezyjnym	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 832]
ty=M
na=Wentylator THGT/4-400-6/12 o mocy 0,55kW, 230V, Q=1900 m3/h	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1498760583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 834]
ty=M
na=rozdzielnia sterująca z niezbędnym okablowaniem	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Montaż pompowni ppoż. w komorze wodomierzowo - pompowej
wa=0
kn=0	0	0
id=7275
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=7876
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0409-04	2-15	0409-04		1
mpn=_121,0:3,0911
na=Zawory zwrotne kulowe np. Jafar 6012 o śr. nom. 80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 428]
nz=3.24	0	3.24
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0942

[RMS 714]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[RMS 768]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 57]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.13

[POZYCJA]
id=7882
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0207-02	2-28	0207-02		1
mpn=1211
na=Przepustnice zaporowe z dyskiem ze stali 316 o śr. nom. rury 65 mm np. Jafar 4497; śruby M16x120 ze stali A2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 428]
nz=1.69	0	1.69
np=1
wa=0
wb=0
il=3.38

[RMS 753]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[RMS 769]
nz=2.16	0	2.16
np=1
wa=0
wb=0
il=4.32

[RMS 771]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 2]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=7960
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0207-02	2-28	0207-02		1
mpn=1211
na=Przepustnice zaporowe z dyskiem ze stali 316 o śr. nom. rury 80 mm np. Jafar 4497; śruby M16x120 ze stali A2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 428]
nz=1.69	0	1.69
np=1
wa=0
wb=0
il=5.07

[RMS 753]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3

[RMS 769]
nz=2.16	0	2.16
np=1
wa=0
wb=0
il=6.48

[RMS 770]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 2]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=7966
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0214-01	2-28	0214-01		1
mpn=1211
na=Manometry glicerynowe z kurkami manometrycznymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 428]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

[RMS 755]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 756]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 2]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=7971
pd=	KNR	7-07 0101-03/04	7-07	0101-03/04		1
mpn=4:1:096,1012110.24
na=Pompy głębinowe Hydro-Vacuum GAB 5.08 wraz z rozdzielnią sterującą oraz niezbędnymi kablami zasilającymi i sterowniczymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.85		0.85
wm=1		1
ws=0.85		0.85

[RMS 428]
nz=21.384	0	21.384
np=1
wa=0
wb=0
il=54.5292

[RMS 772]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 834]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 57]
nz=0.388	0	0.388
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9894

[POZYCJA]
id=7975
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-03	2-15	0408-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawory odpowietrzające np. Jafar 7040 1"
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 428]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6426

[RMS 773]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 2]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 57]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[POZYCJA]
id=7992
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0113-07	0-35	0113-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do wody zimnej o śr. nominalnej 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 428]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0
il=4.75

[RMS 785]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 57]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=7998
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0113-04	0-35	0113-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 428]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 788]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 57]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[POZYCJA]
id=8007
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0118-04	2-15	0118-04		1
mpn=_1211
na=Wodomierze skrzydełkowe o śr. nom. 40 mm np. Apator JS16 Master+
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 428]
nz=0.99	0	0.99
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9455

[RMS 793]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 57]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=8115
pd=ORGBUD wyd.II 1987,1988,biuletyny do 9 1986	KNR	7-09 2102-01	7-09	2102-01		1
mpn=1211
na=Montaż rurociągów ze stali nierdzewnej gat. 304 o śr. nom. 50 mm, grubość ścianki 2 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 428]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3752

[RMS 811]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=8089
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0114-03	4-05I	0114-03		1
mpn=1211
na=Kołnierze (luźny + wywijka) ze stali nierdzewnej gat. 304 spawane do rur i kształtek stalowych o śr. nominalnej DN65, śruby ze stali A2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 428]
nz=1.569	0	1.569
np=1
wa=0
wb=0
il=10.983

[RMS 731]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 732]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 733]
nz=4.28	0	4.28
np=1
wa=0
wb=0
il=29.96

[RMS 2]
nz=3.8	0	3.8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=8095
pd=ORGBUD wyd.II 1987,1988,biuletyny do 9 1986	KNR	7-09 0303-05	7-09	0303-05		1
mpn=1211
na=Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane radiologicznie Średnica rurociągu DN65. Grubość ścianki 2 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=7
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 428]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=7.4872

[RMS 723]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[RMS 734]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[RMS 735]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[RMS 640]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[POZYCJA]
id=8032
pd=ORGBUD wyd.II 1987,1988,biuletyny do 9 1986	KNR	7-09 2102-05	7-09	2102-05		1
mpn=1211
na=Montaż rurociągów ze stali nierdzewnej gat. 304 o śr. nom. 80 mm, grubość ścianki 2 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=5.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.5	1	5,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 428]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9939

[RMS 799]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5

[POZYCJA]
id=8026
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0114-01	4-05I	0114-01		1
mpn=1211
na=Kołnierze (luźny + wywijka) ze stali nierdzewnej gat. 304 spawane do rur i kształtek stalowych o śr. nominalnej DN80, śruby ze stali A2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 428]
nz=0.704	0	0.704
np=1
wa=0
wb=0
il=9.856

[RMS 737]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 738]
nz=0.336	0	0.336
np=1
wa=0
wb=0
il=4.704

[RMS 2]
nz=3.8	0	3.8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 739]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=10.64

[POZYCJA]
id=8014
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0114-01	4-05I	0114-01		1
mpn=1211
na=Zwężka ze stali nierdzewnej gat. 304 o śr. nominalnej DN80/65
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 428]
nz=0.704	0	0.704
np=1
wa=0
wb=0
il=2.112

[RMS 794]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 2]
nz=3.8	0	3.8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=8020
pd=ORGBUD wyd.II 1987,1988,biuletyny do 9 1986	KNR	7-09 2114-05	7-09	2114-05		1
mpn=1211
na=Kolano DN80 ze stali nierdzewnej gat. 304, grubość ścianki 2 mm.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 428]
nz=0.82	0	0.82
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7831

[RMS 740]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.01

[POZYCJA]
id=8023
pd=ORGBUD wyd.II 1987,1988,biuletyny do 9 1986	KNR	7-09 2114-05	7-09	2114-05		1
mpn=1211
na=Trójnik DN80 ze stali nierdzewnej gat. 304, grubość ścianki 2 mm.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 428]
nz=0.82	0	0.82
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9155

[RMS 741]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=5.05

[POZYCJA]
id=8065
pd=ORGBUD wyd.II 1987,1988,biuletyny do 9 1986	KNR	7-09 2114-05	7-09	2114-05		1
mpn=1211
na=Dennica DN125 ze stali nierdzewnej gat. 316, grubość ścianki 2 mm.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 428]
nz=0.82	0	0.82
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7831

[RMS 801]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=8038
pd=ORGBUD wyd.II 1987,1988,biuletyny do 9 1986	KNR	7-09 0319-01	7-09	0319-01		1
mpn=1211
na=Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane radiologicznie Średnica rurociągu DN80. Grubość ścianki 2 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=36
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 428]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=44.694

[RMS 722]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[RMS 723]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[RMS 765]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 725]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0
il=32.76

[RMS 726]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.88

[POZYCJA]
id=8071
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0114-02	4-05I	0114-02		1
mpn=1211
na=Zwężka ze stali nierdzewnej gat. 304 o śr. nominalnej DN125/80
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 428]
nz=1.116	0	1.116
np=1
wa=0
wb=0
il=3.348

[RMS 804]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 2]
nz=3.8	0	3.8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=8045
pd=ORGBUD wyd.II 1987,1988,biuletyny do 9 1986	KNR	7-09 2104-01	7-09	2104-01		1
mpn=1211
na=Montaż rurociągów ze stali nierdzewnej gat. 304 o śr. nom. 125 mm (129 x 2,0 mm), grubość ścianki 2 mm - płaszcz ciśnieniowy pompy głębinowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=4.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.2	1	4,2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 428]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9681

[RMS 802]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.284

[POZYCJA]
id=8048
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0114-03	4-05I	0114-03		1
mpn=1211
na=Kołnierze (luźny + wywijka) ze stali nierdzewnej gat. 304 spawane do rur i kształtek stalowych o śr. nominalnej DN125, śruby ze stali A4
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 428]
nz=1.569	0	1.569
np=1
wa=0
wb=0
il=14.121

[RMS 761]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 762]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 733]
nz=4.28	0	4.28
np=1
wa=0
wb=0
il=38.52

[RMS 2]
nz=3.8	0	3.8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 730]
nz=1.695	0	1.695
np=1
wa=0
wb=0
il=15.255

[POZYCJA]
id=8081
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0114-03	4-05I	0114-03		1
mpn=1211
na=Kołnierz zaślepiający ze stali nierdzewnej DN125 gat. 304 z wyciętym otworem DN50, śruby ze stali A2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 428]
nz=1.569	0	1.569
np=1
wa=0
wb=0
il=4.707

[RMS 733]
nz=4.28	0	4.28
np=1
wa=0
wb=0
il=12.84

[RMS 805]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 2]
nz=3.8	0	3.8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=8055
pd=ORGBUD wyd.II 1987,1988,biuletyny do 9 1986	KNR	7-09 2115-01	7-09	2115-01		1
mpn=1211
na=Dennica DN125 ze stali nierdzewnej gat. 316, grubość ścianki 2 mm.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 428]
nz=1.37	0	1.37
np=1
wa=0
wb=0
il=3.925

[RMS 763]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=3.03

[POZYCJA]
id=8058
pd=ORGBUD wyd.II 1987,1988,biuletyny do 9 1986	KNR	7-09 0319-05	7-09	0319-05		1
mpn=1211
na=Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane radiologicznie Średnica rurociągu DN125. Grubość ścianki 2 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=9
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 428]
nz=2.01	0	2.01
np=1
wa=0
wb=0
il=17.276

[RMS 764]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 723]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=1.17

[RMS 765]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 766]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0
il=11.34

[RMS 640]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=2.52

[POZYCJA]
id=7351
pd=						0
na=Kabel grzejny ELEKTRA SelfTec 16/15 230V dł. 15m z termostatem
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 428]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 743]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=7354
pd=	KNR	0-34 0101-05	0-34	0101-05		0
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 54-76 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 428]
nz=0.2243	0	0.2243
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0187

[RMS 744]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=10.35

[RMS 745]
nz=0.0134	0	0.0134
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1206

[RMS 746]
nz=0.1405	0	0.1405
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2645

[RMS 747]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=45

[RMS 2]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=8101
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0105-04	0-34	0105-04		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 76-133 mm otulinami Thermaflex Ultra M gr. 13 mm (G)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=4.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.2	1	4,2						

[RMS 428]
nz=0.1301	0	0.1301
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5464

[RMS 807]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=4.83

[RMS 745]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0076

[RMS 808]
nz=0.2239	0	0.2239
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9404

[RMS 2]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Rurociąg tłoczny PEHD od KWP do węzła W1 wraz z wyposażeniem węzła W1
wa=0
kn=0	0	0
id=2127
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=4148
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0119-01	2-01	0119-01		1
mpn=_1211
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociągowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=0.1
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 428]
nz=210	0	210
np=1
wa=0
wb=0
il=20.055

[RMS 292]
nz=0.226	0	0.226
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0226

[RMS 293]
nz=0.103	0	0.103
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0103

[RMS 57]
nz=13.25	0	13.25
np=1
wa=0
wb=0
il=1.325

[POZYCJA]
id=4153
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0125-04	2-01	0125-04		1
mpn=_1211
na=Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z przewozem taczkami - do późniejszego zasypania warstwy wierzchniej wykopu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=96
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=96	1	96						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 428]
nz=0.3885	0	0.3885
np=1
wa=0
wb=0
il=35.6177

[POZYCJA]
id=6115
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0206-02	2-01	0206-02		1
mpn=_1211
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=35
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[RMS 428]
nz=0.203	0	0.203
np=1
wa=0
wb=0
il=7.105

[RMS 680]
nz=0.0754	0	0.0754
np=1
wa=0
wb=0
il=2.639

[RMS 678]
nz=0.2016	0	0.2016
np=1
wa=0
wb=0
il=7.056

[POZYCJA]
id=4261
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0214-02	2-01	0214-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=35
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=10	

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[RMS 428]
nz=0.0054	0	0.0054
np=1
wa=0
wb=0
il=1.89

[RMS 678]
nz=0.0274	0	0.0274
np=1
wa=0
wb=0
il=9.59

[POZYCJA]
id=6119
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-06	2-01	0217-06		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=63
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=63	1	63						

[RMS 428]
nz=0.1182	0	0.1182
np=1
wa=0
wb=0
il=7.4466

[RMS 680]
nz=0.0482	0	0.0482
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0366

[POZYCJA]
id=6122
pd=						0
na=Umocnienie ścian wykopów liniowych o ścianach pionowych za pomocą metalowej obudowy typu boks
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=285
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=285	1	285						

[RMS 428]
nz=0.05	0	0.05
np=0
wa=0
wb=0
il=14.25

[RMS 674]
nz=0.02	0	0.02
np=0
wa=0
wb=0
il=5.7

[RMS 676]
nz=0.08	0	0.08
np=0
wa=0
wb=0
il=22.8

[POZYCJA]
id=4165
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0310-02	2-01	0310-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=16
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 428]
nz=2.41	0	2.41
np=1
wa=0
wb=0
il=36.8248

[POZYCJA]
id=4195
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 2017-10	4	2017-10		1
mpn=1211
na=Przejścia przez ścianę betonową o grubości 20-30 cm dla rurociągów o śr. 65-125 mm w rurze osłonowej - przejście przez ściany komory wodmierzowo - pompowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=2
jm=przejście	105
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 428]
nz=4.66	0	4.66
np=1
wa=0
wb=0
il=9.32

[RMS 455]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=0.64

[RMS 237]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[RMS 456]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 639]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[POZYCJA]
id=7509
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1912-01	2-02	1912-01		1
mpn=1211
na=Ręczny montaż łańcucha uszczelniającego Integra ŁU w rurze osłonowej dla rurociągu DN100 - przejścia przez ścianę komory wodomierzowo - pompowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 428]
nz=1.4601	0	1.4601
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9202

[RMS 750]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 639]
nz=0.024	0	0.024
np=1
wa=0
wb=0
il=0.048

[POZYCJA]
id=4230
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-09	2-28	0501-09		1
mpn=121,0:0,0911
na=Podsypka grubości 10 cm i obsypka do wysokości 30 cm nad rurą dowiezionym piaskiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=34.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=34.5	1	34,5						

[RMS 428]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0
il=75.9

[RMS 625]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=42.09

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6142
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1009-02	4	1009-02		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 75 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=93
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=93	1	93						

[RMS 428]
nz=0.257	0	0.257
np=1
wa=0
wb=0
il=23.901

[RMS 681]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=94.86

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 639]
nz=0.0142	0	0.0142
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3206

[RMS 670]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9525

[POZYCJA]
id=6148
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1012-01	4	1012-01		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (kolano) o śr.zewnętrznej 75 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 428]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=2.28

[RMS 544]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 639]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[POZYCJA]
id=6175
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1012-01	4	1012-01		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (redukcja) o śr.zewnętrznej 75/63 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 428]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[RMS 698]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 639]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[POZYCJA]
id=7514
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1012-01	4	1012-01		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (zaślepka elektrooporowa) o śr.zewnętrznej 75 mm - zaślepienie wyjściaw kierunku budynku numer 6
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 428]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[RMS 687]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 639]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[POZYCJA]
id=6197
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1012-01	4	1012-01		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (trójnik redukcyjny) o śr.zewnętrznej 75/75/63 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 428]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[RMS 684]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 639]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[POZYCJA]
id=6159
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1011-02	4	1011-02		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą muf elektrooporowych o śr. zewn. 75 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=12
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 428]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=6.48

[RMS 683]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 812]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=3.24

[RMS 134]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=3.24

[POZYCJA]
id=4171
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1009-01	4	1009-01		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=0.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5						

[RMS 428]
nz=0.224	0	0.224
np=1
wa=0
wb=0
il=0.112

[RMS 668]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.51

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 639]
nz=0.0142	0	0.0142
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0071

[RMS 670]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0213

[POZYCJA]
id=6192
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1012-01	4	1012-01		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (zaślepka elektrooporowa) o śr.zewnętrznej 63 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 428]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[RMS 686]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 639]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[POZYCJA]
id=4191
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1011-01	4	1011-01		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą muf elektrooporowych o śr. zewn. 63 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=3
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 428]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[RMS 672]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 812]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 134]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[POZYCJA]
id=6202
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0619-01	2-01	0619-01		1
mpn=1211
na=Zasuwy DN50 z króćcami PE do zgrzewania np. Jafar 2120, trzpieniami teleskopowymi i skrzynkami ulicznymi
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 428]
nz=5.15	0	5.15
np=1
wa=0
wb=0
il=9.8365

[RMS 696]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 748]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 749]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 639]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[POZYCJA]
id=4207
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1603-01	4	1603-01		1
mpn=1211
na=Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych o śr. do 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=0.5
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5						

[RMS 428]
nz=6.51	0	6.51
np=1
wa=0
wb=0
il=3.255

[RMS 69]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0125

[RMS 70]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0075

[RMS 71]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.065

[RMS 72]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.55

[RMS 73]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[RMS 467]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 468]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 77]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=1.35

[RMS 2]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 639]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0
il=0.615

[RMS 640]
nz=3.25	0	3.25
np=1
wa=0
wb=0
il=1.625

[POZYCJA]
id=4220
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=0.5
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5						

[RMS 428]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[RMS 559]
nz=4.24	0	4.24
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[RMS 2]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4234
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
mpn=1211
na=Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=93
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=93	1	93						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 428]
nz=0.8879	0	0.88+0.0079
np=1
wa=0
wb=0
il=78.8589

[RMS 56]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=27.9

[RMS 57]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1023

[POZYCJA]
id=6134
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=79
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=79	1	79						

[RMS 679]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0665

[POZYCJA]
id=6132
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-0201	2-01	0320-0201		1
mpn=1211
na=Zasypywanie ręczne wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; - zasypanie warstwy wierzchniej wykopu (15 cm) uprzednio odłożoną warstwą wierzchnią gruntu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=11
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 428]
nz=1.2224	0	1.2224
np=1
wa=0
wb=0
il=13.4464

[POZYCJA]
id=4238
pd=	KNR-W	2-01 0228-01	2-01	0228-01		0
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=90
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						

[RMS 428]
nz=0.134	0	0.134
np=0
wa=0
wb=0
il=12.06

[RMS 478]
nz=0.0704	0	0.0704
np=0
wa=0
wb=0
il=6.336

[ELEMENT 1]
na=Rurociąg tłoczny PEHD od węzła W1 do budynku numer 1
wa=0
kn=0	0	0
id=7362
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=7363
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0119-01	2-01	0119-01		1
mpn=_1211
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociągowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=0.04
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.04	1	0,04						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 428]
nz=210	0	210
np=1
wa=0
wb=0
il=8.022

[RMS 292]
nz=0.226	0	0.226
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[RMS 293]
nz=0.103	0	0.103
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0041

[RMS 57]
nz=13.25	0	13.25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.53

[POZYCJA]
id=7368
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0125-04	2-01	0125-04		1
mpn=_1211
na=Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z przewozem taczkami - do późniejszego zasypania warstwy wierzchniej wykopu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=42
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 428]
nz=0.3885	0	0.3885
np=1
wa=0
wb=0
il=15.5828

[POZYCJA]
id=7370
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0206-02	2-01	0206-02		1
mpn=_1211
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=15
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 428]
nz=0.203	0	0.203
np=1
wa=0
wb=0
il=3.045

[RMS 680]
nz=0.0754	0	0.0754
np=1
wa=0
wb=0
il=1.131

[RMS 678]
nz=0.2016	0	0.2016
np=1
wa=0
wb=0
il=3.024

[POZYCJA]
id=7374
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0214-02	2-01	0214-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=15
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=10	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 428]
nz=0.0054	0	0.0054
np=1
wa=0
wb=0
il=0.81

[RMS 678]
nz=0.0274	0	0.0274
np=1
wa=0
wb=0
il=4.11

[POZYCJA]
id=7377
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-06	2-01	0217-06		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=28
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[RMS 428]
nz=0.1182	0	0.1182
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3096

[RMS 680]
nz=0.0482	0	0.0482
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3496

[POZYCJA]
id=7380
pd=						0
na=Umocnienie ścian wykopów liniowych o ścianach pionowych za pomocą metalowej obudowy typu boks
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=126
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=126	1	126						

[RMS 428]
nz=0.05	0	0.05
np=0
wa=0
wb=0
il=6.3

[RMS 674]
nz=0.02	0	0.02
np=0
wa=0
wb=0
il=2.52

[RMS 676]
nz=0.08	0	0.08
np=0
wa=0
wb=0
il=10.08

[POZYCJA]
id=7384
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0310-02	2-01	0310-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=7
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 428]
nz=2.41	0	2.41
np=1
wa=0
wb=0
il=16.1109

[POZYCJA]
id=7386
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-09	2-28	0501-09		1
mpn=121,0:0,0911
na=Podsypka grubości 10 cm i obsypka do wysokości 30 cm nad rurą dowiezionym piaskiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=15
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 428]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0
il=33

[RMS 625]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=18.3

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=7431
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1009-01	4	1009-01		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=43
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=43	1	43						

[RMS 428]
nz=0.224	0	0.224
np=1
wa=0
wb=0
il=9.632

[RMS 668]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=43.86

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 639]
nz=0.0142	0	0.0142
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6106

[RMS 670]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8275

[POZYCJA]
id=7437
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1012-01	4	1012-01		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (kolano) o śr.zewnętrznej 63 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 428]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=1.71

[RMS 682]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 639]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.51

[POZYCJA]
id=7447
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1012-01	4	1012-01		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (przejście PE/gwint) o śr. 63/2"
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 428]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[RMS 671]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 639]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[POZYCJA]
id=7456
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1011-01	4	1011-01		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą muf elektrooporowych o śr. zewn. 63 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=8
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 428]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=3.84

[RMS 672]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 812]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[RMS 134]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[POZYCJA]
id=7462
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 2017-10	4	2017-10		1
mpn=1211
na=Przejścia przez ścianę betonową o grubości 20-30 cm dla rurociągów o śr. 65-125 mm w rurze osłonowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=1
jm=przejście	105
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 428]
nz=4.66	0	4.66
np=1
wa=0
wb=0
il=4.66

[RMS 455]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[RMS 237]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 456]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 639]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=7469
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0212-02	4-01	0212-02		1
mpn=1211
na=Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozkucie posadzki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=0.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.3	1	0,3						

[RMS 428]
nz=9.13	0	9.13
np=1
wa=0
wb=0
il=2.739

[RMS 640]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.81

[POZYCJA]
id=7472
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1603-01	4	1603-01		1
mpn=1211
na=Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych o śr. 63 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=0.2
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.2	1	0,2						

[RMS 428]
nz=6.51	0	6.51
np=1
wa=0
wb=0
il=1.302

[RMS 69]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[RMS 70]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[RMS 71]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.026

[RMS 72]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.62

[RMS 73]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 467]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 468]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 77]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 2]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 639]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0
il=0.246

[RMS 640]
nz=3.25	0	3.25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.65

[POZYCJA]
id=7485
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 63 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=0.2
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.2	1	0,2						

[RMS 428]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=0.132

[RMS 559]
nz=4.24	0	4.24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.848

[RMS 2]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=7489
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
mpn=1211
na=Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=43
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=43	1	43						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 428]
nz=0.8879	0	0.88+0.0079
np=1
wa=0
wb=0
il=36.4616

[RMS 56]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=12.9

[RMS 57]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0473

[POZYCJA]
id=7493
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=35
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[RMS 679]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4725

[POZYCJA]
id=7495
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-0201	2-01	0320-0201		1
mpn=1211
na=Zasypywanie ręczne wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; - zasypanie warstwy wierzchniej wykopu (15 cm) uprzednio odłożoną warstwą wierzchnią gruntu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 428]
nz=1.2224	0	1.2224
np=1
wa=0
wb=0
il=6.112

[POZYCJA]
id=7497
pd=	KNR-W	2-01 0228-01	2-01	0228-01		0
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=40
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[RMS 428]
nz=0.134	0	0.134
np=0
wa=0
wb=0
il=5.36

[RMS 478]
nz=0.0704	0	0.0704
np=0
wa=0
wb=0
il=2.816

[POZYCJA]
id=7500
pd=MBiPMB wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-22 1005-02	2-22	1005-02		1
mpn=1211
na=Posadzki z lekkiej zaprawy cementowej grubości 5 cm zatarte na gładko
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 428]
nz=1.122	0	1.122
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0715

[RMS 644]
nz=0.0515	0	0.0515
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0515

[RMS 587]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0013

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja ppoż w budynku numer 1
wa=0
kn=0	0	0
id=2128
nu=4
wn=		

[POZYCJA]
id=4412
pd=	KNR	4-01 0339-03	4-01	0339-03		0
mpn=1211
na=Wykucie bruzd 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej oraz w stropach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						

[RMS 428]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0
il=44.2

[POZYCJA]
id=4434
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-09	4-01	0333-09		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 428]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=4448
pd=	KNR	4-01 0333-21	4-01	0333-21		0
mpn=1211
na=Przebicie otworów w stropie ceramicznym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 428]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=1.71

[POZYCJA]
id=4297
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0103-06	2-15	0103-06		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 50 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=7.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.9	1	7,9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 428]
nz=0.7642	0	0.7642
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7655

[RMS 547]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=8.058

[RMS 548]
nz=0.653	0	0.653
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1587

[RMS 549]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=2.607

[RMS 2]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 639]
nz=0.0331	0	0.0331
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2615

[POZYCJA]
id=5099
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0103-05	2-15	0103-05		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 40 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=13.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13.8	1	13,8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 428]
nz=0.6731	0	0.6731
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8708

[RMS 646]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=14.076

[RMS 647]
nz=0.663	0	0.663
np=1
wa=0
wb=0
il=9.1494

[RMS 648]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=4.554

[RMS 2]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 639]
nz=0.0236	0	0.0236
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3257

[POZYCJA]
id=4304
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0103-04	2-15	0103-04		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 32 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=1.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.1	1	1,1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 428]
nz=0.6127	0	0.6127
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6436

[RMS 551]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.133

[RMS 552]
nz=0.673	0	0.673
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7403

[RMS 553]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.363

[RMS 2]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 639]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.022

[POZYCJA]
id=6426
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0103-03	2-15	0103-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 25 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 428]
nz=0.5291	0	0.5291
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5053

[RMS 703]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.03

[RMS 704]
nz=0.772	0	0.772
np=1
wa=0
wb=0
il=0.772

[RMS 553]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 2]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 639]
nz=0.0155	0	0.0155
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0155

[POZYCJA]
id=7874
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0332-07	4-01	0332-07		1
mpn=1211
na=Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=4.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.5	1	4,5						

[RMS 428]
nz=7.97	0	7.97
np=1
wa=0
wb=0
il=35.865

[POZYCJA]
id=5156
pd=ATHENASOFT wyd.I 2012	KNR	AT-44 0301-01	AT-44	0301-01		1
mpn=1211
na=Nadproża strunobetonowe typu SBN długości 1 metr o przekroju 12 x 12 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=5
jm=m belki	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 428]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 694]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4315
pd=	KNR	2-15 0120-02	2-15	0120-02		0
mpn=_1211
na=Hydranty wewnętrzne wnękowe o głębokości 130 mm na wąż półsztywny "25". Kolor czerwony. Wyposażenie:1310- zawór hydrantowy (kulowy lub pokrętny) DN 251310- prądownica PW-25/D10 wg EN-6711310- zwijadło kompletne wychylne o 180°1310- wąż półsztywny DN 25 wg EN-694 30 mb
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 428]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5895

[RMS 578]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 2]
nz=0.7	0	0.7
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 57]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[POZYCJA]
id=4307
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0110-01	2-15	0110-01		1
mpn=_1211
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=23.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23.8	1	23,8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 428]
nz=0.0959	0	0.0959
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1797

[RMS 559]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0714

[RMS 560]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.476

[RMS 561]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0476

[RMS 562]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0476

[RMS 557]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1428

[RMS 2]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 57]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0024

[POZYCJA]
id=5161
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-01	2-15	0128-01		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=23.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23.8	1	23,8						

[RMS 428]
nz=0.0645	0	0.0645
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5351

[RMS 559]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.38

[POZYCJA]
id=4414
pd=	KNR	4-01 0326-01	4-01	0326-01		0
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie bruzd o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						

[RMS 428]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=14.82

[RMS 579]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=104

[RMS 580]
nz=0.00039	0	0.00039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0101

[RMS 581]
nz=0.00022	0	0.00022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0057

[RMS 582]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.052

[RMS 559]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.026

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 591]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[RMS 590]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.78

[POZYCJA]
id=4438
pd=	KNR	4-01 0323-04	4-01	0323-04		0
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 428]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0
il=0.92

[RMS 579]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 580]
nz=0.00199	0	0.00199
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 581]
nz=0.00111	0	0.00111
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0011

[RMS 582]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 559]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 591]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 590]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=4450
pd=	KNR	4-01 0323-05	4-01	0323-05		0
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 428]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=3.45

[RMS 579]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 580]
nz=0.00199	0	0.00199
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[RMS 581]
nz=0.00111	0	0.00111
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0033

[RMS 582]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 559]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 591]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 590]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=4486
pd=	KNR-W	4-01 0705-08	4-01	0705-08		0
mpn=_121,0:1,0911
na=Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy rurociągów
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						

[RMS 428]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0
il=13.78

[RMS 587]
nz=0.0026	0	0.0026
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0676

[RMS 581]
nz=0.0033	0	0.0033
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0858

[RMS 582]
nz=0.0133	0	0.0133
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3458

[RMS 2]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 590]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[RMS 591]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[POZYCJA]
id=4537
pd=	KNR	4-01 1204-01	4-01	1204-01		0
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=26
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						

[RMS 428]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=3.094

[RMS 601]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0
il=7.748

[RMS 2]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Montaż wentylatora napowietrzającego w ścianie parteru klatki schodowej
wa=0
kn=0	0	0
id=8476
nu=5
wn=		

[POZYCJA]
id=8477
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 2017-16	4	2017-16		1
mpn=1211
na=Przejścia przez ścianę betonową o grubości 90 cm dla rurociągów o śr. 450 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=1
jm=przejście	105
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 428]
nz=15.6	0	15.6
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2

[RMS 817]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 237]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[RMS 456]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 639]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=1.22

[POZYCJA]
id=8490
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-05	2-17	0122-05		1
mpn=_1211
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 450 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=0.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	0,8						

[RMS 428]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=0.744

[RMS 825]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 824]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.312

[RMS 822]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.112

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 823]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.072

[POZYCJA]
id=8506
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0205-02	2-17	0205-02		1
mpn=_1211
na=Wentylator osiowy średnicy 450 mm, Q=1900 m3/h, np. typ THGT/4-400-6/12 o mocy 0,55kW, 230V
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 428]
nz=5.91	0	5.91
np=1
wa=0
wb=0
il=5.91

[RMS 832]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 823]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.19

[POZYCJA]
id=8499
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0147-02 z.o.3.3. 9902 	2-17	0147-02	 z.o.3.3. 9902 	1
mpn=3:0:0915,10121,0:0,0911
na=Czerpnie lub wyrzutnie ścienne kołowe typ B i C o śr. 450 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.1		1.1
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 428]
nz=2.14	0	2.14
np=1
wa=0
wb=0
il=4.708

[RMS 827]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 824]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 822]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 823]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[ELEMENT 1]
na=Prace towarzyszące
wa=0
kn=0	0	0
id=711
nu=6
wn=		

[POZYCJA]
id=718
pd=		Analiza własna		Analiza własna		0
na=Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z obsługą geodezyjną oraz operatem geodezyjnym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 425]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[SUMA KONTROLNA]
 5ff8b15bfa0ca7086ded03d7d7287a4