[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.57
pe=2
op=1
opn=0	0	0	1	1	0	19	8	1	7.7	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	2	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS OFERTOWY	PRZEDMIAR
nfn=K3 Projekt
afn=64-130 Rydzyna, ul. Akacjowa 2
nb=Przebudowa obiektów SOSW w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poż.- Przebudowa budynku nr 1 wraz z budową i przebud. instalacji zewn. i wewn. wodociąg. i elektr. oraz przebud. bud. gospodarczego nr 11 dla potrzeb zamontowania agregatu prądotw.
ab=Działka nr 251/12 gmina Rydzyna, powiat leszczyński; Jednostka Rydzyna-Miasto, obręb Rydzyna
ni=Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy10 im Franciszka Ratajczaka.
ai=64-130  Rydzyna, ul.Plac Zamkowy 2
dt=czerwiec 2017	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Należy przyjąć ,że wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiałów zaproponowanych i występujących1310w przedmiotowym opracowaniu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” ,co oznacza , że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów1310o cechach niezgorszych niż opisywane w niniejszym dokumencie, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne, i jakościowe1310co najmniej takie jak wskazane w specyfikacji materiałowej lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały1310równoważne opisywanym w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają1310wymagania określone w niniejszym dokumencie.

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=66.2	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=7.7	1	0	
op=1	1
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10.5	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Montaż systemu sygnalizacji pożaru w ciągach komunikacyjnych (czujki z przewodami HDGs na uchytach E90)	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1499017626
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego 10kVA z SZR oraz układem wentylacji zgodnie z projektem	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1499017627
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Dostawa i montaż systemu sygnalizacji pożaru w salach i na strychu (czujki z przewodami ogniowymi na uchytach E90)	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1499017627
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1499017684
cw=0	PLN
il=619.9056
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Doposażenie centrali SSP o moduł analogowy, szkolenie obsługi, uruchomienie + programowanie	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1499017627
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=kable YKY 5x10 mm2	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0	1499017627
cw=0	PLN
il=176.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7960099

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=oprawy awaryjne LED	0
id=7304199	2
jm=szt.	020
ce=0	1499017627
cw=0	PLN
il=20
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7301999

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Szafa serwerowa o wysokości 27U i szerokości 80cm z 2 panelami i zestawem montażowym	0
id=AT10042	3
jm=kpl.	090
ce=0	1499017628
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Rozdzielnica p.poż do zasilania obwodów pożarowych	0
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0	1499017628
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7058999

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Switch 48 portowy w pełni zarządzany	0
id=AT10031	3
jm=szt.	020
ce=0	1499017628
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=kabel okablowania strukturalnego miedziany	0
id=7986999	2
jm=m	040
ce=0	1499017628
cw=0	PLN
il=2684
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7986799

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Rozdzielnica R1 (półpiętro)	0
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0	1499017629
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7058999

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Oprawy kierunkowe LED	0
id=7304199	2
jm=szt.	020
ce=0	1499017629
cw=0	PLN
il=11
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7301999

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=przewody kabelkowe HDGs 3x2,5 mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1499017629
cw=0	PLN
il=312
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=kable YKY 5x4 mm2	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0	1499017629
cw=0	PLN
il=176.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7960099

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=Projekt powykonawczy SSP uzgodniony z rzeczoznawcą ds. ppoż.	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1499017630
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=kable YKSY 7x2,5 mm2	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0	1499017630
cw=0	PLN
il=176.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7960099

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=gniazdo RJ45	0
id=7551999	2
jm=szt.	020
ce=0	1499017630
cw=0	PLN
il=62
pr=krone	0	0	0	6467 2;6538 1;6830 1

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=przewody kabelkowe okrągłe YKY 5x16 mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1499017630
cw=0	PLN
il=20.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=kable YKY 5x2,5 mm2	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0	1499017631
cw=0	PLN
il=176.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7960099

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=UPS zgodnie z projektem	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1499017631
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1499017631
cw=0	PLN
il=468
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=przewody kabelkowe HDGs 2x1,5 mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1499017632
cw=0	PLN
il=260
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=folia kalandrowana z PCW uplastycznionego gr. powyżej 0.4-0.6 mm gat. I/II	0
id=1560199	2
jm=m2	050
ce=0	1499017632
cw=0	PLN
il=285.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1560199

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=Instalacja dzwonkowa 3 dzwonki zgodnie z projektem	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1499017632
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=złącze RJ45	0
id=7551999	2
jm=szt.	020
ce=0	1499017632
cw=0	PLN
il=62
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7551299

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Przeniesienie pożarowego wyłącznika prądu	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1499017633
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Unieczynnienie / demontaż istniejących kabli aluminiowych	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1499017633
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 22]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1499017671
cw=0	PLN
il=10.532
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1499017634
cw=0	PLN
il=364
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=oprawy świetlówkowe 2x36W hermetyczna	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1499017634
cw=0	PLN
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=piasek	0
id=1601799	2
jm=m3	060
ce=0	1499017635
cw=0	PLN
il=17.472
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1601799

[RMS ZEST 94]
ty=S
na=środek łączności bezprzewodowej	0
id=at143	3
jm=m-g	148
ce=0	1499017672
cw=0	PLN
il=36.952
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	99000

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=opaski kablowe typu Oki	0
id=7648099	2
jm=szt.	020
ce=0	1499017635
cw=0	PLN
il=68
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7648099

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm	0
id=8190601	2
jm=szt.	020
ce=0	1499017636
cw=0	PLN
il=10.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8190601

[RMS ZEST 38]
ty=S
na=żuraw samochodowy	0
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=0	1499017672
cw=0	PLN
il=3.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	31100

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Oprawy ewakuacyjne LED zewnętrzne - z grzałką (termostatem)	0
id=7304199	2
jm=szt.	020
ce=0	1499017636
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7301999

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=światłowód 8 włuknowy	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1499017637
cw=0	PLN
il=41

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=przewody kabelkowe HDGs 5x2,5 mm2 zasil. wentylatora	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1499017637
cw=0	PLN
il=26
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=przewody kabelkowe HDGs 5x4 mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1499017638
cw=0	PLN
il=20.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=złącze światłowodowe	0
id=7552999	2
jm=kpl.	090
ce=0	1499017638
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7552999

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=przewody kabelkowe YDY 3x4 mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1499017639
cw=0	PLN
il=41.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Kabel XzTKMXpw 10x2x0,8 mm2	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1499017640
cw=0	PLN
il=41

[RMS ZEST 93]
ty=S
na=przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego	0
id=at142	3
jm=m-g	148
ce=0	1499017672
cw=0	PLN
il=18.476
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	73300

[RMS ZEST 59]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 3,5 t	0
id=t0001	3
jm=m-g	148
ce=0	1499017672
cw=0	PLN
il=3.3942
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39521

[RMS ZEST 46]
ty=S
na=ciągnik kołowy	0
id=39100	1
jm=m-g	148
ce=0	1499017673
cw=0	PLN
il=3.06
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39100

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=rury przewodowe z RHDPE 110	0
id=5609999	2
jm=m	040
ce=0	1499017640
cw=0	PLN
il=20.8

[RMS ZEST 58]
ty=S
na=samochód dostawczy do 0,9 t	0
id=t0003	3
jm=m-g	148
ce=0	1499017673
cw=0	PLN
il=3.078
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39511

[RMS ZEST 66]
ty=S
na=koparko-spycharka na podwoziu kołowym 0,25 m3	0
id=t0006	3
jm=m-g	148
ce=0	1499017673
cw=0	PLN
il=2.492
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11112

[RMS ZEST 36]
ty=S
na=samochód samowyładowczy	0
id=39800	1
jm=m-g	148
ce=0	1499017674
cw=0	PLN
il=2.496
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39810

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=rura z tworzywa sztucznego	0
id=t000001	3
jm=m	040
ce=0	1499017641
cw=0	PLN
il=20.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580999

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=puszka ochronna E-90	0
id=7540099	2
jm=szt.	020
ce=0	1499017641
cw=0	PLN
il=1.02
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580799

[RMS ZEST 23]
ty=S
na=samochód wieżowy z balkonem	0
id=39911	1
jm=m-g	148
ce=0	1499017674
cw=0	PLN
il=1.02
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39911

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=świetlówki	0
id=7350499	2
jm=szt.	020
ce=0	1499017642
cw=0	PLN
il=6.24
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7350499

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=wazelina techniczna	0
id=1034799	2
jm=kg	033
ce=0	1499017643
cw=0	PLN
il=7.82
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1034700

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=wyłączniki nadprądowe B 16A	0
id=7512999	2
jm=szt.	020
ce=0	1499017644
cw=0	PLN
il=7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7512299

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=gniazda podtynkowe 2-biegunowe	0
id=7530399	2
jm=szt.	020
ce=0	1499017644
cw=0	PLN
il=4.08
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 45]
ty=S
na=przyczepa do przewożenia kabli	0
id=39971	1
jm=m-g	148
ce=0	1499017674
cw=0	PLN
il=3.06
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39970

[RMS ZEST 64]
ty=S
na=samochód samowyładowczy do 5 t	0
id=t0004	3
jm=m-g	148
ce=0	1499017674
cw=0	PLN
il=0.538
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39811

[RMS ZEST 60]
ty=S
na=przyczepa kablowa	0
id=t0017	3
jm=m-g	148
ce=0	1499017675
cw=0	PLN
il=2.214
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39970

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=łączniki bryzgoszczelne	0
id=7510599	2
jm=szt.	020
ce=0	1499017645
cw=0	PLN
il=2.04
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7510599

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=złączka rur kanalizacji kablowej	0
id=t000002	3
jm=szt.	020
ce=0	1499017646
cw=0	PLN
il=3.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	t000002

[RMS ZEST 65]
ty=S
na=ubijak spalinowy	0
id=t0005	3
jm=m-g	148
ce=0	1499017675
cw=0	PLN
il=1.85
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12620

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=kapturek termokurczliwy KTK	0
id=t000067	3
jm=szt.	020
ce=0	1499017646
cw=0	PLN
il=1.64
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8520500

[RMS ZEST 99]
ty=S
na=spawarka światłowodowa	0
id=at141	3
jm=m-g	148
ce=0	1499017675
cw=0	PLN
il=0.912
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	72995

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=uszczelka rur kanalizacji pierwotnej	0
id=t000065	3
jm=kpl.	090
ce=0	1499017647
cw=0	PLN
il=1.64
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	t000065

[RMS ZEST 75]
ty=S
na=wciągarka ręczna	0
id=t0022	3
jm=m-g	148
ce=0	1499017676
cw=0	PLN
il=1.107
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	35610

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=przywieszka identyfikacyjna	0
id=t000063	3
jm=szt.	020
ce=0	1499017648
cw=0	PLN
il=1.64
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	o000019

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=pianka poliuretanowa	0
id=t000066	3
jm=kg	033
ce=0	1499017649
cw=0	PLN
il=0.1968
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1478500

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=puszki izolacyjne podtynkowe	0
id=7540099	2
jm=szt.	020
ce=0	1499017649
cw=0	PLN
il=6.12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7540060

[RMS ZEST 67]
ty=R
na=monterzy	0
id=t02	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=przewody kabelkowe okrągłe YDY 5x10 mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1499017650
cw=0	PLN
il=62.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=Dostawa i monta Centrala zamknięć ogniowych do otwierania drzwi x3, trzymacze do drzwi p.poż x5 + 3x moduł sterujący + kable ogniowe zasilane z przed wyłącznika głównego	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1499017651
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 13]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Demontaże
wa=0
kn=0	0	0
id=36
nu=1
wn=			

[POZYCJA]
id=41
pd=						0
na=Unieczynnienie / demontaż istniejących kabli aluminiowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=43
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0501-06	9	0501-06		1
mpn=_1211
na=Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem ; oprawy AW na II piętrze
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 8]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=1.65

[POZYCJA]
id=45
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0202-07	9	0202-07		1
mpn=_1211
na=Demontaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych 20-50 kg / Demontaż rozdzielnicy R1 na półpiętrze
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 8]
nz=2.07	0	2.07
np=1
wa=0
wb=0
il=2.07

[POZYCJA]
id=47
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 1005-03	9	1005-03		1
mpn=1211
na=Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 8]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 22]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 23]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[ELEMENT 1]
na=Instalacje elektryczne
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=2
wn=			

[ELEMENT 2]
na=Wewnętrzne
wa=0
kn=0	0	0
id=114
nu=2.1
wn=			

[POZYCJA]
id=11
pd=						0
na=Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego 10kVA z SZR oraz układem wentylacji zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 7]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=57
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-04	5	0404-04		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 8]
nz=3.48	0	3.48
np=1
wa=0
wb=0
il=3.48

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1
nan=1

[POZYCJA]
id=111
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-04	5	0404-04		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 8]
nz=3.48	0	3.48
np=1
wa=0
wb=0
il=3.48

[RMS 34]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=271
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-01	5	0407-01		1
mpn=1211
na=Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach / dobezpieczenie tablicy T1 - 2 obwody do kuchni + 1 do pok. nauczycielskiego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 8]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 87]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3
nan=1

[POZYCJA]
id=274
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-01	5	0407-01		1
mpn=1211
na=Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach / dobezpieczenie tablicy T1 - 2 obwody do pracowni dydaktycznej 22a + 2 do pracowni 21
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 8]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 87]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4
nan=1

[POZYCJA]
id=244
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=500
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=500	1	500						

[RMS 8]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0
il=39.9

[POZYCJA]
id=246
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=350
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=350	1	350						

[RMS 8]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0
il=11.025

[POZYCJA]
id=248
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-02	5	1208-02		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=150
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150						

[RMS 8]
nz=0.0525	0	0.0525
np=1
wa=0
wb=0
il=7.875

[POZYCJA]
id=51
pd=						0
na=Przeniesienie pożarowego wyłącznika prądu
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=13
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W / pom. agregatu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 8]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=1.48

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2
nan=1

[RMS 11]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 13]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=266
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W / pom. nr 8
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 8]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=0.74

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1
nan=1

[RMS 11]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 13]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=250
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=20
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 8]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=9.4

[RMS 83]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=20
nan=1

[RMS 13]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=256
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=11
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 8]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=5.17

[RMS 84]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=11
nan=1

[RMS 13]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=261
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 8]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 85]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1
nan=1

[RMS 13]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 8]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0
il=0.504

[RMS 15]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 13]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=24
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2+2						

[RMS 8]
nz=0.273	0	0.273
np=1
wa=0
wb=0
il=1.092

[RMS 16]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 13]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=37
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-01	5	0307-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1+1						

[RMS 8]
nz=0.231	0	0.231
np=1
wa=0
wb=0
il=0.462

[RMS 20]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 13]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=277
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0305-02	9	0305-02		1
mpn=_1211
na=Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył 7.5-30 mm2 układanych w korytkach i listwach instalacyjnych / wymiana WLZ RG - TP
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[RMS 8]
nz=0.106	0	0.106
np=1
wa=0
wb=0
il=4.24

[RMS 102]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=41.6
nan=1

[RMS 13]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=281
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0305-02	9	0305-02		1
mpn=_1211
na=Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył 7.5-30 mm2 układanych w korytkach i listwach instalacyjnych / wymiana WLZ do T1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 8]
nz=0.106	0	0.106
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[RMS 90]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8
nan=1

[RMS 13]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=285
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0305-02	9	0305-02		1
mpn=_1211
na=Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył 7.5-30 mm2 układanych w korytkach i listwach instalacyjnych / wymiana WLZ do T2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 8]
nz=0.106	0	0.106
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[RMS 102]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8
nan=1

[RMS 13]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=289
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-02	5	0205-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe / RG- szafa serwerowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[RMS 8]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0
il=2.816

[RMS 91]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=41.6
nan=1

[RMS 13]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=32
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=350
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=350	1	350						

[RMS 8]
nz=0.0546	0	0.0546
np=1
wa=0
wb=0
il=19.11

[RMS 19]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=364
nan=1

[RMS 13]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=28
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=450
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=450	1	50+100+100+200						

[RMS 8]
nz=0.0546	0	0.0546
np=1
wa=0
wb=0
il=24.57

[RMS 18]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=468
nan=1

[RMS 13]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=53
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=300
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=300	1	300						

[RMS 8]
nz=0.0546	0	0.0546
np=1
wa=0
wb=0
il=16.38

[RMS 25]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=312
nan=1

[RMS 13]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=179
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-03	5	0205-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 8]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[RMS 52]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8
nan=1

[RMS 13]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=183
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0303-04	5	0303-04		1
mpn=_1211
na=Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 i 85x105 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 4 mm2 / przejście z kabla ziemnego na p.poż
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 8]
nz=0.504	0	0.504
np=1
wa=0
wb=0
il=0.504

[RMS 54]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02
nan=1

[RMS 13]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=187
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-02	5	0205-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[RMS 8]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0
il=1.76

[RMS 55]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=26
nan=1

[RMS 13]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=194
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe / trzymacze do drzwi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=250
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250						

[RMS 8]
nz=0.0546	0	0.0546
np=1
wa=0
wb=0
il=13.65

[RMS 56]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=260
nan=1

[RMS 13]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=293
pd=						0
na=wykonanie instalacji dzwonkowej
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 92]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1
nan=1

[ELEMENT 2]
na=Zewnętrzne
wa=0
kn=0	0	0
id=115
nu=2.2
wn=			

[POZYCJA]
id=116
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-02	5	0701-02		1
mpn=_1211
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=49.92
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=49.92	1	(136+20)*0.4*0.8						

[RMS 8]
nz=2.24	0	2.24
np=1
wa=0
wb=0
il=111.8208

[POZYCJA]
id=120
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		1
mpn=_1211
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=156
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=2	

[PRZEDMIAR]
wo=156	1	136+20						

[RMS 8]
nz=0.0126	0	0.0126
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9312

[RMS 35]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0
il=17.472

[RMS 13]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=2.496

[POZYCJA]
id=125
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
mpn=_1211
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 8]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0
il=2.56

[RMS 39]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8
nan=1

[RMS 13]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 22]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[RMS 38]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=131
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-02	5	0707-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=170
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=170	1	170						

[RMS 8]
nz=0.0646	0	0.0646
np=1
wa=0
wb=0
il=10.982

[RMS 47]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=176.8
nan=1

[RMS 41]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=1.87

[RMS 42]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=17

[RMS 43]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=71.4

[RMS 44]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=2.55

[RMS 13]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 22]
nz=0.0149	0	0.0149
np=1
wa=0
wb=0
il=2.533

[RMS 45]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.765

[RMS 46]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.765

[RMS 38]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.765

[POZYCJA]
id=143
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-02	5	0707-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=170
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=170	1	170						

[RMS 8]
nz=0.0646	0	0.0646
np=1
wa=0
wb=0
il=10.982

[RMS 48]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=176.8
nan=1

[RMS 41]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=1.87

[RMS 42]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=17

[RMS 43]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=71.4

[RMS 44]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=2.55

[RMS 13]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 22]
nz=0.0149	0	0.0149
np=1
wa=0
wb=0
il=2.533

[RMS 45]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.765

[RMS 46]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.765

[RMS 38]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.765

[POZYCJA]
id=155
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-03	5	0707-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=170
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=170	1	170						

[RMS 8]
nz=0.107	0	0.107
np=1
wa=0
wb=0
il=18.19

[RMS 49]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=176.8
nan=1

[RMS 41]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=2.21

[RMS 42]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=17

[RMS 43]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=71.4

[RMS 44]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=2.55

[RMS 13]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 22]
nz=0.0149	0	0.0149
np=1
wa=0
wb=0
il=2.533

[RMS 45]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.765

[RMS 46]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.765

[RMS 38]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.765

[POZYCJA]
id=167
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-02	5	0707-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=170
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=170	1	170						

[RMS 8]
nz=0.0646	0	0.0646
np=1
wa=0
wb=0
il=10.982

[RMS 50]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=176.8
nan=1

[RMS 41]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=1.87

[RMS 42]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=17

[RMS 43]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=71.4

[RMS 44]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=2.55

[RMS 13]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 22]
nz=0.0149	0	0.0149
np=1
wa=0
wb=0
il=2.533

[RMS 45]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.765

[RMS 46]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.765

[RMS 38]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.765

[POZYCJA]
id=205
pd=Licencja bezpłatna TP S.A. 1997	ZN-97/TP S.A.	-040 0102-01	040	0102-01		1
mpn=1211
na=Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 8]
nz=0.3009	0	0.3009
np=1
wa=0
wb=0
il=6.018

[RMS 62]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=20.4

[RMS 63]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2

[RMS 59]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 58]
nz=0.0104	0	0.0104
np=1
wa=0
wb=0
il=0.208

[RMS 64]
nz=0.0269	0	0.0269
np=1
wa=0
wb=0
il=0.538

[RMS 65]
nz=0.0925	0	0.0925
np=1
wa=0
wb=0
il=1.85

[RMS 66]
nz=0.1246	0	0.1246
np=1
wa=0
wb=0
il=2.492

[POZYCJA]
id=198
pd=Licencja bezpłatna TP S.A. 1997	ZN-97/TP S.A.	-040 0503-07	040	0503-07		1
mpn=1211
na=Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr. do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=41
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=41	1	41						

[RMS 8]
nz=0.1859	0	0.1859
np=1
wa=0
wb=0
il=7.6219

[RMS 70]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.82

[RMS 72]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.82

[RMS 73]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1025

[RMS 74]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.82

[RMS 76]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=41
nan=1

[RMS 58]
nz=0.035	0	0.035
np=1
wa=0
wb=0
il=1.435

[RMS 59]
nz=0.0381	0	0.0381
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5621

[RMS 60]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=1.107

[RMS 75]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5535

[POZYCJA]
id=227
pd=Licencja bezpłatna TP S.A. 1997	ZN-97/TP S.A.	-040 0503-11	040	0503-11		1
mpn=1211
na=Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr. do 30 mm w otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=41
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=41	1	41						

[RMS 8]
nz=0.1965	0	0.1965
np=1
wa=0
wb=0
il=8.0565

[RMS 70]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.82

[RMS 72]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.82

[RMS 73]
nz=0.0023	0	0.0023
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0943

[RMS 74]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.82

[RMS 77]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=41
nan=1

[RMS 58]
nz=0.035	0	0.035
np=1
wa=0
wb=0
il=1.435

[RMS 59]
nz=0.0381	0	0.0381
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5621

[RMS 60]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=1.107

[RMS 75]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5535

[POZYCJA]
id=118
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-02	5	0702-02		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=49.92
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=49.92	1	(136+20)*0.4*0.8						

[RMS 8]
nz=1.21	0	1.21
np=1
wa=0
wb=0
il=60.4032

[ELEMENT 1]
na=Instalacje niskoprądowe
wa=0
kn=0	0	0
id=2
nu=3
wn=			

[ELEMENT 2]
na=System sygnalizacji pożaru
wa=0
kn=0	0	0
id=60
nu=3.1
wn=			

[POZYCJA]
id=3
pd=						0
na=Montaż systemu sygnalizacji pożaru w ciągach komunikacyjnych (czujki z przewodami HDGs na uchytach E90)
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=4
pd=						0
na=Dostawa i montaż systemu sygnalizacji pożaru w salach i na strychu (czujki z przewodami ogniowymi na uchytach E90)
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=109
pd=						0
na=Dostawa i montaż pięcioma chwytakami dla drzwi jednoskrzydłowych
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 100]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=9
pd=						0
na=Doposażenie centrali SSP o moduł analogowy, szkolenie obsługi, uruchomienie + programowanie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=5
pd=						0
na=Projekt powykonawczy SSP uzgodniony z rzeczoznawcą ds. ppoż.
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 2]
na=Sieć strukturalna
wa=0
kn=0	0	0
id=61
nu=3.2
wn=			

[POZYCJA]
id=62
pd=ATHENASOFT wyd.I 2014	KNR	AT-10 0115-01	AT-10	0115-01		1
mpn=_1211
na=Montaż szaf dystrybucyjnych stojących MMC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 8]
nz=2.4	0	2.4
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 13]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1
nan=1

[POZYCJA]
id=66
pd=ATHENASOFT wyd.I 2014	KNR	AT-10 0112-01	AT-10	0112-01		1
mpn=_1211
na=Montaż paneli (magazynów VOICE) na łączówki LSA / montaż switcha zgodnie z dokumentacją techniczna
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 8]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 13]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1
nan=1

[POZYCJA]
id=241
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0109-02	AL-01	0109-02		1
mpn=_1211
na=Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah / UPS
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[RMS 78]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=323
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-01	AT-14	0102-01		1
mpn=_1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=2440
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2440	1	305*8						

[RMS 8]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=41.48

[RMS 13]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 95]
nz=1.1	0	1.1
np=0
wa=0
wb=0
il=2684

[POZYCJA]
id=327
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0105-01	AT-14	0105-01		1
mpn=_1211
na=Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej nieekranowanej UTP
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=62
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	31*2						

[RMS 8]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0
il=5.208

[RMS 13]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 96]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=62

[POZYCJA]
id=331
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0107-01	AT-14	0107-01		1
mpn=_1211
na=Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=62
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	31*2						

[RMS 8]
nz=0.204	0	0.204
np=1
wa=0
wb=0
il=12.648

[RMS 13]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=62

[POZYCJA]
id=339
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0106-01	AT-14	0106-01		1
mpn=_1211
na=Montaż złącza światłowodowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 13]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 98]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=343
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0104-02	AT-14	0104-02		1
mpn=_1211
na=Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	2*8						

[RMS 8]
nz=0.394	0	0.394
np=1
wa=0
wb=0
il=6.304

[RMS 13]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 99]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0
il=0.912

[ELEMENT 1]
na=Pomiary elektryczne
wa=0
kn=0	0	0
id=295
nu=4
wn=			

[POZYCJA]
id=296
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=15
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 8]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=19.5

[POZYCJA]
id=298
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=8
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 8]
nz=1.76	0	1.76
np=1
wa=0
wb=0
il=14.08

[POZYCJA]
id=300
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-05	5	1302-05		1
mpn=1211
na=Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 8]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=0
wb=0
il=1.55

[POZYCJA]
id=302
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-01	5	1303-01		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 8]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[POZYCJA]
id=304
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-02	5	1303-02		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=14
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 8]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=5.88

[POZYCJA]
id=306
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-03	5	1303-03		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 8]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0
il=0.83

[POZYCJA]
id=308
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-04	5	1303-04		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=8
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 8]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=4.64

[POZYCJA]
id=310
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 8]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=312
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-02	5	1305-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=23
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						

[RMS 8]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=6.21

[POZYCJA]
id=318
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0111-01	AT-14	0111-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=62
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	31*2						

[RMS 8]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=62

[RMS 13]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 93]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0
il=18.476

[RMS 94]
nz=0.596	0	0.596
np=1
wa=0
wb=0
il=36.952

[SUMA KONTROLNA]
 2 1a2b1f576a5 a2d715bef3d88 2 2